동작현장대응단
2022년 2월 중 소방용수시설점검 및 지리조사 계획

가. 조사  기간 : 2022. 2. 1. ~ 2. 28.

나. 조사  대상 : 공설477개소

(지상식57, 지하식388, 다소4, 저수조1, 비상소화장치27)

다. 감  독  관 : 현장대응 각 진압대장(각 차량주임)

라. 안전책임자 : 각 조 선임자(부재 시 차하위자)

마. 조사내용

○ 소방용수시설 매몰 및 파손확인, 주변장애물 제거(주정차단속)

○ 지하식 소화전 배수상태 및 관구상태 확인 등

○ 관내 지리조사(공사구간 등 파악)

○ 소방시설물 기능정비 및 관리체계구축 확인

- 도색불량, 파손, 고장, 소화전 캡 망실

- 소화전위치, 환경여건 적정성, 맨홀 돌출여부 등

- 급수탑훼손, 맨홀뚜껑 소음, 비상소화장치함 청결

- 보행로 또는 횡단보도상 지상식 소화전 위치 등

- 무적 소화전 파악

바. 조사방법

○ 당번 근무자 중 출동차량(펌프,탱크,이륜차 등)탑승자

○ 당번 근무자 중 출동차량 미지정자

○ 훈련 및 출동 귀소 중 소방용수시설 및 지리조사 병행실시

○ 소방용수시설 및 지리조사 중 무선수보 즉시 현장출동

사. 행정사항

○ 공설소화시설에 대한 현황(위치도, 소방용수시설 근거리사진․

원거리사진)을 파악하여 소방행정정보시스템에 입력 여부 확인 할 것.