문서번호	도로시설과-1495
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
정문수		이용구	전결 02/10 임대운
협조	도로기전팀장		신용휴
	도로시설팀장		조창길

2022년 해빙기 대비

도로시설물 안전검검 시행계획

2022. 2.

안전총괄실

(도로시설과)

2022년 해빙기 대비 도로시설물 안전검검 시행계획

해빙기 대비 안전사고 예방을 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하여 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍ ’22년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-94호, ’22.1.4.)

❍ ’22~’23년 시설안전자문단 재구성 및 운영계획(도로시설과-643호, ’22.1.17.)

❍ ’22년 해빙기 대비 시설물 안전점검 실시계획(시설안전과-19701호, ’22.2.7.)

2		점검개요

❍ 대  상 : 도로시설물 599개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	599	21	237	83	41	36	117	50	6	8
도로시설과 (서울시설공단)	168	1	59	22	31	4	36	1	6	8
교량안전과	53	20	19	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	378	-	159	47	10	32	81	49	-	-

※ (서울시설공단)자동차전용도로 12개노선(158.64km) 대행관리

❍ 점검기간 : 2022. 2.14.(월) ~ 2022. 3.14.(월)(4주간)

❍ 점검방법

- 도로시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행(정기점검 수준)

․ 관리주체 : 교량안전과, 6개 도로사업소, 서울시설공단

- 도로시설물 부재별 점검사항(기전시설물 포함)에 의거 점검실시

- 시설물 유형별 안전점검을 착안하여 위험구간 집중점검

※ 점검시 마스크 착용, 개인위생철저, 거리두기 등 코로나19방역수칙 준수

- “시설안전자문단” 활용 합동점검 실시 : 관리대상 총 199개

※ 1종 시설물 119개소, 2종 교량 66개소, 3종및법정외(C등급 이하 6개소), 공동구 8개소

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 해빙기 동결융해 등으로 인한 취약 도로시설물 관리 상태 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 도로시설물 조사 - 배수로 정비상태, 도로 포장상태 이상 유무 - 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태, 배수 상태 - 토공과 교량의 접속부 등 위험 요소에 대한 점검 - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등
기전시설물	- 터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리 상태 - 환기시설 및 감시시설(CCTV 등) 정상작동 여부 - 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등 상태 등
공 동 구	공동구 내부 안전관리시설 이상 유무 - 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리 상태 등
자동차전용도로	- 전용도로 도로소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 교통안전(관리)시설물 등 관리상태 등

❍ 점검결과 조치

- 현장 시정 가능한 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

- 점검결과 지적사항에 대하여 재난 방지를 위하여 기동반 및 일상유지보수 업체 등을 활용하여 우선적으로 보수․보강 조치

- 중대한 결함이나 위험요인 발견시 보고하고 긴급조치 등 대책 수립 및 추진

- 안전점검 결과는 “안전점검 통합관리시스템”에 등재 및 사후 관리

3		행정사항

❍ 관리주체별 안전점검 결과 제출

- 작성 양식에 의거 2022. 3.15.(화)까지 제출

붙임   1. 도로시설물 안전점검(총괄) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(점점체크리스트) 1부.