				★차장			팀장	기술혁신센터(TF)장	도로관리본부장
문서번호		기술혁신센터(TF)-395
보존기간		5년		협 조			도로시설처장
결재일자		2022.02.16.
공개여부		공개
2022년 PSC 오픈이노베이션 계획 보고
			2022.02.
						기술혁신센터(TF)

2022년 PSC 오픈이노베이션 계획 보고

노후 인프라 대응을 위해 구성한 도로인프라 얼라이언스 원년을 맞아 2022년 PSC 오픈이노베이션(공단-한국교량및구조공학회 공동개최)  개최 계획을 보고드림.

Ⅰ		오픈이노베이션 추진경과

□ 추진경과

○ 2019.7.~ 현재 총26회차 PSC 오픈이노베이션 시행

- 2019년 13회, 2020년 7회, 2021년 6회 [참여인원 누적 약 2,000명]

○ 2020.02.04. PSC 오픈이노베이션 확대운영

- 내부직원에서 산․학․관․민으로 대상 확대

○ 2020.09.23. 공단-한국교량및구조공학회 업무협약 체결 후 공동개최

○ 2021.07.14. 2021년 PSC 오픈이노베이션 확대운영

[외연확대] 유관기관 협력적 네트워크 강화: 한국도로공사, 국토안전관리원 등

[기술연구 내실화] 최신 기술정보 공유 확대: 전문업체 등과 협조

○ 2021.11.26. 도로인프라 얼라이언스 구성 및 출범

- 얼라이언스 구성 기관(‘22.2.현재): 총15개 기관

○ 발제 내용

□ 국내외 문헌 및 사례 조사 결과

□ 외부텐던 관련 조사 및 연구 성과

- 교량별 파단 시나리오 구축(정릉천고가교, 서호교, 두모교)

- 결함별(텐던 부식, 세그먼트이음부 균열 등) 보수․보강

- 점검지침, 그라우트 보수매뉴얼 수립 및 장기 모니터링 시스템 구축

□ 내부텐던 관련 현안과제

- 안전성, 점검 및 천공부 보수방안, 결함부 보수보강 방안, 계측방안

- 설계‧시공‧유지관리 지침 수립,  중대결함 발생시 대처 시나리오 등

Ⅱ		2022년 개최 계획

□ 오픈이노베이션 개최 주기

○ 정  기: 분기별 1~2회(해당월 넷째주 중 개최일 선정)

○ 비정기: 노후 인프라 관련 발제주제 발생시

□ 발제 내용

○ [서울시설공단]

□ PSC박스거더교 내부텐던 유지관리개선 연구결과: 상태조사, 비파괴조사, 건전도 평가, 보수‧보강 방안 등[한국건설기술연구원, 코비코리아]

□ PSC일반거더교 내부텐던 점검사례(미파괴조사 등)

□ 최신 기술‧지침 및 해외 사고 사례 조사 등

○ [한국도로공사] 콘크리트 보수공사 품질향상 방안

○ [국토안전관리원] 노후 도로시설물 철거/교체 의사결정 지원 기술

○ [노후교량장수명화연구단] 중소 노후교량 실증기반 성능 및 보수보강 평가

○ [기타 도로인프라 얼라이언스 기관] ‣ 발제 주제 발생시 추가 예정

□ 참석자 운영 계획

○ 패널 선정 [한국교량및구조공학회]

- 내실있는 토론을 위해 세부주제 관련분야 산‧학‧관‧민 전문가 중 선정

○ 서울시 및 유관기관 참여요청 [서울시설공단]

- 우리 공단 게시판 게시 및 관련처

- 서울시 및 도로인프라 얼라이언스 등 유관기관

- 도로시설안전포럼, 기술자문위원

- 학회, 협회, 안전진단업체 및 시공사

□ 오픈이노베이션 세부 발제주제(안)

구분	발표주제(안)
1회차 (‘22.2.)	◇ 공유 해외 사고 사례[서울시설공단] - 미국 피츠버그시 교량(Fern Hollow Bridge) 붕괴 ◇ 공유 최신 기술‧지침[서울시설공단] - 포스트텐션 콘크리트 교량의 보수 및 유지보수(미국 NCHRP) ◇ 발제 PSC박스거더교 내부텐던 상태조사 결과[한국건설기술연구원]
2회차 (‘22.3.)	◇ 공유 최신 기술‧지침[서울시설공단] - PSC 구조물 보수절차(PC그라우트 재주입 공법)(일본) ◇ 발제 구조물 건전성 모니터링 시스템(AE) 구축 결과[한국건설기술연구원] ◇ 발제 PSC박스거더교 위험도 수준평가 및 보강방안[코비코리아]
3회차 (‘22.6.)	◇ 공유 최신 기술‧지침[서울시설공단] - PT텐던 불량 그라우트 제거 방법(미국) ◇ 발제 PSC일반거더교 내부텐던 점검사례(미파괴조사 등)[서울시설공단] ◇ 발제 콘크리트 보수공사 품질향상 방안[한국도로공사]
4회차 (‘22.8.)	◇ 공유 최신 기술‧지침[서울시설공단] - 열제어를 통한 에폭시 그라우트 뒷채움재 시스템 개발(미국) ◇ 발제「중소 노후교량 실증기반 성능 및 보수보강 평가 연구」성과 [노후교량장수명화연구단] - 3종 시설물 3D 손상관리 플랫폼 기반 3D 스캔 기술[명지대학교] - 딥러닝 기반 교량 다중데이터 손상평가 기술[인하대학교]
5회차 (‘22.10.)	◇ 공유 최신 기술‧지침[서울시설공단] ◇ 발제 PSC교량 내부텐던 유지관리개선 용역 성과[한국건설기술연구원] ◇ 발제 노후 도로시설물 철거/교체 의사결정 지원 기술[국토안전관리원] - 노후 도로시설물의 적기 개축/교체를 위한, 시기/비용/방법 등을 고려한 신공법 및 우선순위 의사결정 지원 기술

Ⅲ		행정사항

○ 공단 홈페이지 활용 사전 주제 공지 및 자료공유

- 도로인프라 얼라이언스 플랫폼에 업로드

○ 우리 공단 관련 부서, 서울시 및 유관기관 참여요청 공문시행

○ 발표자 및 패널 수당 지급

○ 도로시설안전포럼 회원, 공단 기술자문위원 토목분야 위원 참석요청 (Email)

※ 위원회 수당 미지급

○ 학회, 협회, 안전진단전문기관 및 시공업체 참석요청 (공문·Email). 끝.