문서번호	누수대응과-1831
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
박용석		김형준	02/25 강호광
협조

『 2022년 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 』 작성 시행 보고

2022. 2.

시설부

(누수대응과)

2022년 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 작성 시행보고

2022년 상수도 포장복구공사 원가계산서 작성의 기초가 되는 기본품셈 단가표 및 설계기준을 보완하여 포장복구공사 설계금액 산출시 활용코자 함

1		추진개요

□ 추진방향

○ 공사비 단가산출의 적정화로 예산 절감

○ 원가계산 구성요소 및 품의 적정 적용 기준마련

○ 기술심사담당관 단가표 검토에 의한 전문성 확보

□ 주요 적용기준

○ ’08년 토목공사 원가계산 작성요령 반영

○ ’22년 건설공사 표준품셈 적용

○ 대한건설협회 발표‘22년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서’ 노임단가 적용

○ 포장절단 등의 토공 및 부대공 ’22년 상수도공사 기본품셈단가표 작성

○ ’22.1.3.일자 조달청 기준 토목공사 원가계산 제비율 적용

□ 주요 검토내용

○ 건설공사 표준품셈에 의거 종별, 규격, 단위, 수량 등 근거 타당성 조사

○ 서울시 관련규정(지침,방침 등 건설공사관련 지시사항)에 타당한 조사

○ 자재조사는 조달청 조사단가 및 정부지정 5대 물가정보 가격참고

○ 기술심사담당관 검토사항 적용

2		추진내용

□ 추진기간 : ’22. 1. 10. ~ 2. 24.

○ 기본품셈 단가표 작성	1.10.~2.7.(월)

○ 기본품셈 단가표 검토요청[누수대응과-1206(2022.2.8.)]	2.8.(화)

○ 기본품셈 단가표 검토회신[기술심사담당관-2856(2022.2.18.)]	2.18.(금)

- 상수도공사 기본품셈 수량 및 단가 통일 등

○ 사업소 담당자 회의(의견수합)	2.18.~2.24.(목)

□ 기본품셈 단가 주요 변경

○ 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가 보완작성

○ 주요 개정·보완 내용

구분	항목(호표)	변경내용	사유
개 정	중기 기초경비	〇 건설기계 가격 조정 (굴삭기 0.7㎥ 외 41종 가격조정)	‘22년 표준품셈 개정
	1 ~ 5호표	〇 몰탈,몰탈바르기,CONC인력비빔타설 - 시멘트 운반비(40kg) 적용
	33 ~ 42표	〇 콘크리트 인력타설 및 기계타설 - 포장공, 보통인부 공량 조정
	75 ~ 170표	〇 아스팔트포장(소파보수) 장비적용 변경
	285~286호표	〇 콘테이너형 가설사무실,창고 손율 조정
	321~322호표	〇 방진덮개 설치(노무비→ 경비 적용)
	내역서	〇 안전관리비 공종 원가내역서에서 분리적용 - 공사장 주변 안전에 관련된 안전관리비 항목은 낙찰률 적용되지 않도록 조치
보 완	1호표 등	〇 상수도공사 기본품셈과 동일한 품은 수량 및 단가를 통일	기술심사 담당관 검토의견
	7호표	〇 합판거푸집(보통) 인력품 수량 조정
	호표	〇 절삭후 아스팔트 덧씌우기(B-Type) 로우더(타이어) 수량 조정
	279~281호표	〇 보차도경계석(화강석) 몰탈 수량 조정
	298~300호표	〇 야간조명 설치시 적정 손료 적용
	내역서	〇 재해, 안전사고 발생 가능성이 있는 공사 발주시 산업안전보건관리비 적정 반영조치

3		행정사항

○ ’22년 포장복구공사 기본품셈 단가표 배부 및 업무공지 게시판 게시

○ 운반거리 등 현장여건에 맞도록 반영하여 사업소 일위대가 작성 활용

○ 품 적용 보완사항 발생시 추가 공지

붙임 : 1. ’22년 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 1부.

2. 상수도 포장복구 설계일반 지침서 1부.

3. 상수도 포장복구 설계시 주의사항 1부.

4. 상수도 포장복구 설계 변경사항 1부.  끝.