양수기 보유 현황 작성 방법

❑ 양수기 : 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올리는 장치로써 동력원으로는 인력(人力), 수력, 풍력, 전력 등이 있음.

◎ 양식 작성방법 : 엑셀 서식에 작성(붙임 1)

가. 기관명 : 해당 기관명

예) 강남구청, 강서도로사업소, 서울매트로, 도시철도공사, 상수도사업본부 등

나. 형  식 : 엔진, 모터, 수중 중 선택

엔진(휘발유)	모터(전기)	수중(전기)

다. 수량(대)  : 보유 수량(수량 변동 시 사유 기재 : 망실, 추가 구입 등)

라. 용량(HP) : HP 단위로 기재(㎾일 경우 변환하여 기재)

- 1㎾ = 1.34HP,  1HP = 0.746㎾ = 746w

마. 양정(m) : 양수기에 표시된 양정 기재

바. 토출량(㎥/분) : 대당 토출량

사. 총 토출량(㎥/분) : 대당 토출량 × 수량(대)

아. 사용전압(V) : 모터, 수중(단상, 삼상, 220V, 380V), 엔진(휘발유)

- 표기방법 : 단상 220V, 삼상 380V, 삼상(220/380), 휘발유

자. 호스 : 구경(㎜), 길이(m)

차. 보관 장소 : 현재 보관되어 있는 장소를 정확히 기재

카. 펌프 이동 시 필요 장비 : 인력 / 인력+차량(1톤, 크레인 등)으로 구분

- 대용량(50HP 이상)의 경우는 이동 가능 여부 및 이동수단(크레인, 카고, 1톤 등) 반드시 기재

타. 전화번호 : 양수기 관리 담당자 전화번호

파. 담 당 자 : 양수기 관리 및 운용 담당자

하. 지원가능여부 : 타 기관에 양수기가 긴급하게 필요할 경우 지원 가능 여부

- 각 기관(자치구 - 동 주민 센터 포함, 본부, 사업소, 소방서, 공사 등) 보유 양수기 중 긴급 상황 발생 시 타 기관 지원 가능 여부 반드시 표시(가능 ○, 불가능 ×)