상수도 시설물 순찰점검 일지(성북구 - 2022. 3. 15.)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이용석	유세종	03/15 김상웅
협 조
	주무관		권혁찬

문서번호 :	시설관리과-5682

순찰일시				2022. 3. 15.(화)
점검자				권혁찬, 이용석
관로순찰
구분				구경(mm)		순찰내용
A코스				D200~2200mm		사업소-안암로터리-종암로-화랑로-한천로-사업소
B코스				D200~1200mm		사업소-성신여대-길음로-미아사거리-북서울꿈의숲-한천로-사업소
C코스				D200~800mm		사업소-안암로터리-성북구청-한성대-사업소
D코스				D200~2200mm		사업소-종암사거리-정릉길-북악터널-사업소
▷ 순찰내용(육안점검) : 관로, 맨홀 누수발생 및 철개 소음 발생, 도로 침하 여부 등 상수도 시설물의 이상 유무 확인
▷ 상시순찰 : 시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지, 가압장)
밸브류 및 밸브실 점검
구분					계			제수변		공기변		퇴수변		기타
					10550			(350mm이하) 9225	(400mm이상) 285	472		522		46
점검		금일			77			59	13	0		5		0
		누계			1,470			1115	220	24		108		3
적출		금일			0			0	0	0		0		0
		누계			0			0	0	0		0		0
구분		주소(위치)				구경(mm)			적출내용			조치사항(비고)
점검 내역		동소문로 284				D800mm 외 76개소			이상없음			-
배수지 및 현수관 순찰
시설물명(용량)										금일점검시설			적출 및 처리내용
배수지		개운산 배수지 외 10개소								-			-
현수관		길음교, 정릉8교, 청수2교, 석계교, 월암교
유관기관 및 공사현장 순찰 및 입회
구분	공사명						위치		현장감독(연락처)		적출사항, 조치사항				비고
순찰	********************						******		******** ********************		-				-
	-						-		-		-				-
점검결과			- B코스 상수도 시설물 및 관로 순찰 결과 이상 없음
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 - 금일 : 0건, 총누계 : 1건

□민원처리내용

연번누계	위 치	성 명	민원내용	민원 처리 내용	비고
***	*********	***	****	**************
***	*********	***	****	**************
***	***********	***	****	**************