내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년도 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제정밀조사 자체 계획(거여)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1840(2022.3.11.)호 “2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제정밀조사 계획 알림”

나. 재난관리과-1929(2022.3.15.)호 “2022년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 조사 계획 알림”

2. 거여119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2022. 4. 14.(목) ~ 4. 28.(목)

나. 점검대상 : 483개소 (지상식 129개소, 지하식352개소, 급수탑1개소, 저수조1개소)

다. 점검방법 : 전일 야간근무자 출동대기(초과근무), 주간근무자(출장) 점검 실시

구분	점검일정
1팀	4.21.(목) 09:00 ~ 13:00	4.22.(금) 09:00 ~ 13:00
	3팀 초과근무	2팀 초과근무
2팀	4.27.(수) 09:00 ~ 13:00	4.28.(목) 09:00 ~ 13:00
	1팀 초과근무	3팀 초과근무
3팀	4.14.(목) 09:00 ~ 13:00	4.15.(금) 09:00 ~ 13:00
	2팀 초과근무	1팀 초과근무

라. 조사내용

1) 소방용수시설 맨홀 119로고 디자인 설치 현황 파악(붙임5-시트11)

2) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악(붙임6-시트 1,2)

3) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임5-시트6)

4) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 22년 상반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

5) 소방용수시설 도색 및 보온 필요대상 조사(최근 2년 내 도색 완료한 시설은 대상에서 제외)

3. 행정사항

가. 일제 정밀조사시 코로나19 관련 감염 방지 장비 착용(마스크 착용 철저 등) 및 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드 ⟶ 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 ⟶ 용수담당 폴더 ⟶ 일제조사 요령 영상

119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저

나. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시 ※예시> 3월(정기조사) 4월(일제조사)

다. 점검 결과는 현행화 및 노랑 음영 처리 후 2022. 5. 23.(월)한 제출(붙임5,6)

붙임  1. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제정밀조사 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 다용도 제수변 현황 및 위치도 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(서식) 1부.

7. 단속정보관리카드(서식) 1부.

8. 소화전 점검 동영상(웹하드) 1부.

9. 소화전 도색, 보온대상(서식) 1부.

10. 2020, 2021년 도색현황 각 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	남기환		119안전센터장	03/16 代고광선
협조자
시행	거여119안전센터-1078	(		)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329 거여119안전센터 (마천동)	/	https://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-400-0119	/전송	02-404-7119	/		/	부분공개(5)