문서번호	시설보수과-20627
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
백상용		전결 04/13
		김시련
협조
	주무관		유진석

휠체어 통행불편 관련 민원처리 계획

(신내·능산지하차도)

2022. 4

성동도로사업소

(시설보수과)

휠체어 통행불편 관련 민원처리 계획

(신내·능산지하차도)

□ 민원사항

ㅇ 민원인

- 신내지하차도 : ******************외 2인

- 능산지하차도 : ******************

ㅇ 민원내용

- 장애인 전동휠체어로 지하차도 보도의 논슬립 구간 통행시, 신체에 충격을 가해 통행에 불편함을 초래, 일부 철거를 요청함.

※ 미끄럼방지시설(논슬립) 설치 경위

- 지하차도 보도경사부 보행 중 미끄러져 넘어진 사고로 민원이 발생하여

보도 경사부에 논슬립을 설치검토함***************************

□ 현황사진

신내지하차도 보도 논슬립 (규격 : 1800*65*3mm)	능산지하차도 보도 논슬립 (규격 : 2800*65*3mm)

□ 처리계획

ㅇ 상기 민원해소를 위해 부득이 기설치된 논슬립 폭 축소가 불가피함.

- 논슬립 반폭 철거 및 반폭 존치하여 민원을 해소하고, 시민의 보행 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

ㅇ ’22년 터널, 복개 및 지하차도 일상유지보수공사 작업지시하여 시행

- 규      모 : 논슬립 컷팅 후 반폭 제거

▸ 신내지하차도 : 보도 일방향 0.9m*180개

▸ 능산지하차도 : 보도 일방향 1.4m*163개

- 개략공사비 : 총*****천원

▸ 신내지하차도 : *****천원, 능산지하차도******천원.

- 기타사항 : 철거된 논슬립은 향후 재사용 등 유지보수를 위해 보관조치.  끝.