000구 0월 재난 예･경보시설 점검결과

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : ’22. 00. 00. ~ 00. 00.

○ 점검방법 : 전수점검

○ 점검대상 : 00구 00지구 00개소

구 분	자동우량 경보시설		자동음성 통보시설		재해문자 전광판		라디오재난 경보방송(RDS)		재난영상 정보(CCTV)
	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소
현황
점검

○ 주요 점검내용

- ① 전기통신번호관리세칙(고시) 내 미허용 번호(073, 077 등) 사용 여부

- ② 재난 예･경보시설 정상 작동 및 주변 환경정리 등 관리상태

- ③ 관리책임자 지정 등 운영상태

- ④ 관리대장 미작성 자치구(영등포 등) 관리대장 작성 및 제출

- ⑤ 표본점검 및 전수점검 결과 지적사항 이행조치

Ⅱ		점검결과

① 예경보 동보장비의 적법 번호 사용 여부 점검

○

② 재난 예･경보시설 관리상태

구 분	자동우량 경보시설		자동음성 통보시설		재해문자 전광판		라디오재난 경보방송(RDS)		재난영상 정보(CCTV)
	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소
점검 대수
미흡사항 건수

< 미흡(조치)사항 세부 내용(예시) >

구 분	건수	미흡사항 (원인)	조치 계획 및 결과	담당
합계	OO
자동우량 경보시설	1	○ 내용 : 강우 계측 불량 ○ 원인 : 계측 장비 불량 ○ 위치 : 00군 00대로 12	○ 조치결과 - 5.25.까지 계측장비 교체 완료	○○과 홍길동 (연락처)
자동음성 통보시스템	1	○ 내용 : 방송 불량 ○ 원인 : 앰프 고장 ○ 위치 : 00군 00대로 12	○ 조치 계획 - 추경 예산확보 6.5.까지 조치 예정 ○ 기한 : ‘22.6.5	○○과 홍길동 (연락처)
재해문자 전광판
라디오재난경보방송 (RDS)	1	○ 내용 : 강우 계측 불량 ○ 원인 : 계측 장비 불량 ○ 위치 : 00군 00대로 12	○ 조치결과 - 5.25.까지 계측장비 교체 완료	○○과 홍길동 (연락처)
재난영상 정보(CCTV)	1	○ 내용 : 방송 불량 ○ 원인 : 앰프 고장 ○ 위치 : 00군 00대로 12	○ 조치 계획 - 추경 예산확보 6.5.까지 조치 예정 ○ 기한 : ‘22.6.5	○○과 홍길동 (연락처)

③ 관리책임자 지정 등 예･경보시설 운영 상태

구 분	운영매뉴얼 작성 및 활용	관리대장 작성	관리책임자 지정	교육, 훈련실태
점검 결과	양호/미흡	양호/미흡	양호/미흡	미실시 / 00회

※ 다음쪽부터 나오는 점검표 양식에 맞춰 작성하여 제출!!

자동우량경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2022. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항

점검결과 및 조치사항

■ 점검항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

※ 전송매체 이중화 시설은 매체별 확인

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

- 과거 경보발령 현황일지(log) 확인

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

자동음성통보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2022. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보발령 정상작동 여부 ※ 전송매체 이중화 시설은 매체별 확인 - 선명한 음질로 실내외에서 정확히 전달 - 통신회선, 단말기 연결 통신상태 - 장비 내․외부에 설치된 통신회선, 단말기 케이블 연결 상태 등 외관 파손 및 시건장치상태 - 자동음성통보시설 등 주변 환경 정리 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기 - 민방위시설 등 다른 경보시설과의 중복 여부	■ 점검내용 -

□ 점검사진

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2022. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시 : 양호(녹색), 불량(적색), 연결안됨(회색) - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판 표시부·스피커 작동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 테스트를 하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 사이렌을 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 행정안전부 재해문자전광판시스템 연동 여부

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

라디오 재난경보방송(RDS) 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2022. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 라디오 재난경보방송 정상작동 여부 - 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인 - 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기 - 민방위시설 등 다른 경보시설과의 중복 여부	■ 점검내용 -

□ 점검사진

재난영상정보(CCTV) 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2022. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 재난용 CCTV 영상정보 정상작동 여부 - 재난영상정보 통합·연계시스템으로 영상정보 전달 상태 - GIS 상황판의 CCTV 정보와 위치정보 현행화 여부 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기	■ 점검내용 -

□ 점검사진

`