문서번호	방재시설부-22828
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	05/24
			이동훈
협 조
	주무관			송석범

-반포천 유역 분리터널 건설공사(총차,4차)-

예비준공검사 시행계획 보고

2022.05.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

-반포천 유역 분리터널 건설공사(총차,4차)-

예비준공검사 시행계획 보고

반포천 유역 분리터널 통수전, 예비준공검사 및 유관기관 합동점검 시행에 대한 계획 보고임

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제78조(준공)

○ 주요시설물 관리사무 위임 개선방안 : 토목부-6485호(2018.4.13.)

○ 예비준공검사 요청 : 반포사관 2022-142호(2022.5.19.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 서초구 법원로10 ~ 사평대로240 일원

○ 공사규모 : 유역분리터널 (직경 7.1m, 연장 1,162m)

- 터널구간 : 944m(TBM 894m, NATM 50m)

- BOX구간 : 218m(유입부 98m, 유출부 120m)

○ 공사기간 : '18.2.1. ~ '22.7.31. (4차 : '21.12.1.~ '22.7.31.)

○ 도 급 비 : 45,044백만원 (4차 : 9,986백만원)

○ 시공사/사업관리 : ㈜호반산업외 1개사/㈜도화ENG 외 2개사

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2022.5.30.(월) 14:00~

○ 장    소 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 현장

○ 참 여 자

- 검사자 : 공사관리관외 1인

- 입회자 : 유지관리기관(서초구청 물관리과, 도로과, 공원녹지과 등), 사업·예산주관부서(물재생계획과, 하천관리과), 기술지원 건설사업관리기술인, 현장관계자(감리단/시공사) 등

○ 준비사항(책임건설사업관리기술인) : 설계도서, 준공 체크리스트

○ 검사내용

- 설계도면 및 시방서에 따른 적정시공 여부 확인

- 준공전 시설물을 공용함(터널내 통수)에 따라, 구조물 부분준공 시행전 유지관리기관인 서초구청의 요구사항 반영여부 확인

- 추가 미비한 사항 보완을 위한 점검실시

- 책임건설사업관리기술인이 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의거 준공검사에 준하여 시행

※ 검사자는 시공된 부분이 시공 후 매몰되어 사후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 건설사업관리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

□ 향후계획

○ 예비준공검사 후 보완사항은 시공자에게 보완 지시하고, 준공검사시 확인할 수 있도록 건설사업관리기술인에게 검사결과 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완후 책임건설사업관리기술인의 확인을 받고 준공검사원 제출

붙임 : 감리단 예비준공검사 요청서류 1부. 끝.