서서울호수공원 시설관리 작업계획서

서

주무관	원장	공원운영과장
안병욱	양근대	05/24
		류기혁
주무관	남궁종두

작업일시	2022. 5. 23. (월) ~ 2022. 5. 27. (금)
작업장소	서서울호수공원 전체
작업내용	데크, 운동기구, 울타리, 화장실, 놀이터 놀이기구 등 점검 및 정비
투입장비 및 물품(재료)	장비명: 그라인더 수량: 1대 운영자: 2명	사용 연료	휘발유
장비명: 기계톱 수량: 1대 운영자: 2명	사용량: 5ℓ미만
장비명: 발전기 수량: 1대 운영자: 1명	혼합비: -
물품: 드라이버, 랜치, 스패너, 니퍼 등
기계작업 안전성검토	대안검토: - 안전대책: 장비 조작법 숙지, 방호장치 설치, 보호구 착용, 작업장 주변 통제
고소작업 안전성검토	대안검토: - 안전대책: 보호구 착용, 작업장 주변 통제	중량물 운 반	대안검토: 작업용 전기차 활용 안전대책: 보호구 착용, 작업 전 스트레칭
차 량 계 장 비	차량계 장비명	해당사항 없음	보험가입유무
조종원 자격 확인	성명) 자격)
장비 현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
km/hr	m	m	ton,㎥	m
작업장소	작업장소 크기	서서울호수공원 전체
이동경로 폭	2m 이상
작업장소 상태	지 장 물	지 반
-	양호
작업방법	작업시간	50분 작업, 10분 휴식
작업절차	관리대상 시설 확인 후 주변 통제 및 안내. 점검 및 정비 후 정리
작업방법	시설 점검 및 정비, 장비 사용시 안전 점검 및 주변 통제
안전작업방법	방호장치 설치, 보호구 착용, 작업장 주변 통제
작 업 근 로 자	작업 지휘자	실무관(***)
신호수	기간제 근로자(***), 안심일자리 근로자(***)
작업자	주	********
보조자	********	********
- 주 작업자 역할: 장비 가동 및 작업지시, 감독 - 보조 작업자 역할: 장비 가동 보조, 작업 후 정리, 주변 통제 등 신호 업무
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■귀마개 ■안전장갑 ■안전대 ■방진마스크 ■기타(협착저감장갑, 절연안전화, 절연안전모, 보안면, 누전차단 케이블)
교육 확인	산업안전보건교육, 작업 전 안전점검(TBM), 보호구 착용 철저
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 □라바콘 ■기타(안전 테이프)
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
첨부자료	□ 전기단선도/결선도 □ 기기 사양서 □ 공사계획표(정전작업 계획 등) □ 위험성평가표 ■ 비상시 대응체계 □ 작업계획서 평가 및 관리계획
기 타 (협조 및 주의사항 등)	작업 중 휴대전화 사용 금지 사다리 관리대책: 전도방지대 설치 및 작업 전 파손유무 점검, 3.5m 이상 사다리 사용 금지 폭염시 작업시간 조증 등 열사병 유의