2022년도 상반기 유수율 평가 자체 점검표

구 분	내 용	담당부서	진척 사항 (작성, 수립 등)
1. 유수율 증대 실적	- 상반기 유수율 자체 점검 계획서 수립 및 결과 보고서 작성	요금과	작성 중
	- 조례위반 점검을 위한 현장(신개축지 및 재개발 현장 등) 출장결과보고서 건수, 월 10건 이상	요금과	작성중
	- 근무보고서 3개월 이상 미처리시 감점	요금과	미처리 없음
	- “수용가 개전관리” 6개월 이상 미처리시 감점	요금과	미처리 없음
2. 누수복구 사후 관리	- 누수로 발견된 노후관 관리 대장리스트 누락여부	급수운영과 시설관리과
	- 노후관 정비계획 및 정비율	급수운영과 시설관리과
3. 과학적인 중블록 공급량 분석 관리	- 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시시스템 공급량 일치 여부	급수운영과
	- 미 고립되었던 중블록을 고립 완료	급수운영과 시설관리과
	- 유량감시스스템 메뉴 “심야시간 최소 유량비교”를 통해 누수징후 발견	급수운영과
	- ‘중블록 공급량 관리카드’ 항목 기재	급수운영과 시설관리과
	- 중블록 공급량 일일 결산제 실행	급수운영과
	- 매월 ‘공급량 분석보고서’에 중블록 고립여부 기재	급수운영과
	- 매월 ‘공급량 분석 보고서’의 공급량과 ‘블록 월간 보고서’의 공급량과 일치 여부	급수운영과
4. 수도사업 용수 관리	- 상‧하반기 항청소 퇴수량 절감 추진실적	급수운영과 시설관리과
	- 공공용수 관리대장 작성관리 및 기재사항 누락 여부	급수운영과 시설관리과
	- 공공용수 별도 보고 및 보고기일 준수 여부	급수운영과
	- 사업소 공공용수 자체분석 실시	급수운영과
	- 수도사업용수(공공용수) 사업소 자체관리 계획 수립	급수운영과
5. 원인자 누수 제로화 추진관리	- 『상수도 원인자 누수 제로화를 위한 누수 예방활동 추진계획』 계획 수립 및 추진결과 보고	급수운영과 시설관리과
	- 원인자 이설공사 협의시 건설사업관리기술자 의무배치에 대한 이설승인조건 부여 및 대형공사장 상수도관 손괴예방을 위한 협조공문 발송 여부	급수운영과 시설관리과
	- 원인자 누수발생건수(구경 80mm 이상) 증감률에 따른 평가	급수운영과 시설관리과
6. 가압급수지역 관리	- 가압급수지역 과대·과소 편차해소 추진 실적	급수운영과 시설관리과
	- 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항	급수운영과 시설관리과
	- GIS시스템, Arisu 인포시스템 가압급수지역 관리자료 수정 입력 여부	급수운영과 시설관리과
	- 가압급수지역 전년대비 적정 유수율 달성도	급수운영과 시설관리과
7. 중블록 유수율 목표 관리	- 중블록별 유수율 목표관리(담당자) 추진사항 실행 여부	급수운영과
	- 중블록별 연간 목표 유수율 자체 배정 및 관리	급수운영과
	- ‘중블록 유수율 추진계획’ 수립 및 추진 결과 보고	급수운영과
	- 매월 중블록별 유수율 증감 분석 실시·보고	급수운영과
	- 중블록 경계수전 수전정보 정비 월별 가점	급수운영과 시설관리과
	- 중블록 경계밸브 점검 결과보고서 월별 가점	급수운영과 시설관리과
8. 유수율 분석	- 공급량·조정량 증감원인 분석 보고	요금과 급수운영과
	- 단위사업 추진실적 보고	요금과