옥내급수관 진단 상담 보고서
접수번호		현장민원과-23064			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						정성식	06/14
결재일자		2022.06.14
공개여부		부분공개(6)					박태원
CU********4*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2022년  6  월  14  일  화  요일

□ 일반현황

*******	*************	******	**********************************************
******	***	*****	*************
******	**	*****	*************

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 :  있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)
0.11	mg/L	0.31	NTU

촬영위치 : 화장실

○ 2차진단(정밀진단)

- 육안진단

ㆍ외부 부식상태 : 심함

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 녹물 출수됨

ㆍ조사의견 : 육안 확인결과 - 아연도강관

지층 :(2가구)-25.19㎡   1층(1가구)-78.81㎡

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 옥내 공사비 지원 승인후 공사예정

끝.