선유도공원 수목 관리작업 계획서

주무관	공원팀장	여의도공원관리사무소장
이유림	박미란	06/17
		허생범
주무관	남궁종두

작업일시	2022. 6. 16.(목) ~ 2022. 6. 30.(목)
작업장소	선유도공원 녹색기둥의 정원, 시간의 정원 등 공원 내 녹지공간
작업내용	관수, 제초, 전정, 가지치기 등
고소작업 검 토	대안검토: 고지톱 전정 안전대책: 보조작업자 협업, 보호구 착용, 작업장 주변 통제
투입장비 및 물품(재료)	장비명: 전정기 수량: 2대 운영자: 2명	사용연료	휘발유
장비명: 수량: 대 운영자: 명	사용량: 약15ℓ
기타물품: 전정가위, 낫, 호미, 삽, 전정 고지톱 등	혼합비: 50:1
차 량 계 장 비	차량계 장비명	해당없음
조종원 자격 확인	성명) 자격)
장비현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
km/hr	m	m	ton,㎥	m
기타장비	품명: , 규격: , 수량: 대, 조정원:
작업장소	작업장소	선유도공원 녹색기둥의 정원, 시간의 정원 등 공원 내 녹지공간
이동경로 폭	2m 이상
작업장소 상태	지 장 물	지 반
잔디보호 말뚝, 잔돌, 수목 등	양호
작업방법	작업시간	50 분 작업, 10 분 휴식
방 법	전정고지톱 사용시 작업장 주변 통제 및 보조작업자 협업
절 차	관리 대상 녹지대 및 수목 확인 후 전정, 제초작업 실시
작 업 근 로 자	작업 지휘자	********
신호수	********
작업자	주	********	********
보조자	********	********	********	********
- 주 작업자 역할: 작업장비 가동 및 작업지시, 작업감독 - 보조 작업자 역할: 동력장비 가동 및 보조, 작업장 주변 통제, 작업 후 정리 등
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■귀마개 ■안전장갑 ■안전대 ■앞치마 □기타
교육 확인	산업안전보건교육, 작업 전 안전점검(TBM), 작업시 주의사항 안내 등
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 □라바콘 ■기타( 안전테이프 )
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	폭염시 작업시간 조정 등 열사병 유의 작업차량 이용시 안전수칙 준수, 작업 중 휴대전화 사용 금지

수목 관리작업 계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선) 위치 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■제거 대상물 상태 확인, ■지장물 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치 ■전도/전락(顚落)방지조치, ■신호수 배치 등

□ 선유도공원 작업위치도