체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 지진체험시설(6축)				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
모션기구부	• 푸쉬로드 및 로드엔드베이링 상태
	• 감속기 중축 크랙 상태
	• 모터 센서 커플링 및 센서 상태
	• 모션 베이스 너트 고정 상태
모션컴퓨터	• 감속기 오일 누유 상태
	• 모터 FAN 동작 상태
	• 부팅 및 OS 상태 점검
	• 모션 테스트 모드 구동 상태
	• 운영 컴퓨터 구동 상태
모션파워택	• 각종 단자대 볼트 풀림 상태
	• FAN 동작 상태
	• MS 커넥터 체결 상태
	• EMG 동작 상태
	• 인버터 구동 상태
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방장 김 종 찬 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 지진체험시설(2축)				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
외부	• 시스템 전원 및 외부 EMG 상태
	• 진도표시 모니터 영상 출력 상태
모션	• 모션 컴퓨터 상태
	• 2축 LM 가이드 상태
	• 바닥 베이스 너트 체결 상태
	• 모터+감속기 체결상태
	• 포토센터 구동상태 및 이물질제거
	• 감속기 오일 누유상태
	• 푸쉬로드+로드엔드베어링 상태
	• 인버터 동작상태
	• EMG 동작상태
	• 안전 센서 구동 상태
	• 전체 기구부 방청윤활
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방장 김 종 찬 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 태풍체험시설				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
운용 S/W	• OS부팅 상태
	• 구동 P/G 작동 상태
	• 기타
모션 기구부 (팬)	• 베어링 볼트 체결 상태
	• 모터 소음 및 열 발생
	• 베어링 구리스 주입 상태
	• 기타
모션 제어부	• 모터 드라이브 구동 상태
	• 인버터 열 발생 상태
	• 기타
추가 설비 및 구조물	• 끊어진 다리
	• 기타 전시물
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방위 이 정 순 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 4D체험시설				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
외관	• 4D 의자 외관 상태 확인
	• 4D 의자 바닥 결합상태
	• 의자의 시트 외관상태
	• 의자 하부 외관 상태 확인
컴퓨터- 의자 제어	• PC 커넥터 연결 상태 확인
	• 모션 콘트롤러 연결 상태 확인
	• 4D 의자 내부 콘트롤러 연결 상태
	• 콘트롤러 DC전원 연결 상태 확인
의자 동작상태	• 콤프레셔 작동중 공기압 및 동작 상태 확인
	• 동일한 동작 및 움직임 여부 확인
	• 의자별 같은 양의 공기가 입력되는지 확인
	• 솔레노이드 밸브 동작 상태 확인
의자 내.외부 공압 상태 확인	• 호스에 공기 흡입 및 배출시 연결 부분 공기 빠짐 확인
	• 의자 내부 호스 배관 상태 확인
	• 의자 내부 호스 연결 상태 확인
	• 의자 외부측 호스 배관 상태 확인
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방교 이 성 환 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 3층 어린이생활체험장				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
화재대피	• 포그머신 작동 상태
	• 전봇대 전도 장치
거실	• 서랍장 전도 장치
	• 거실 영상 자료 작동 장치
부엌	• 도마, 칼 등 작동 장치
	• 프라이팬 작동 장치
베란다
욕실
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방위 정 경 진 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 3층 승강기체험장				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
제어부	• 도어 센서
	• 내부 CCTV CAMERA
	• 비상호출 인터폰
	• 승강기 정지
	• 배선 상태
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방위 정 경 진 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 화재체험시설				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		점검	불량
운용 S/W	• OS부팅 상태
	• 구동 P/G 작동 상태
	• 시뮬레이션 연동 상태
모션 기구부 (완강기 체험)	• 앵커 볼트 체결 상태
	• 완강기지지대 체결상태
	• 완강기지지대 작동상태
	• 완강기 보관상태
모션체험 공간 안전점검	• 계단실 난간대 고정상태
	• 계단 논슬립 상태
	• 계단 손스침 상태
	• 코너,돌출부위 보호상태
연출설비 및 작동운영	• 사운드 출력 상태
	• 시뮬레이션 모니터 상태
	• 연출조명 작동상태
	• 연출 스모그 작동상태
	• 발화연출모델 시뮬레이션상태
	• 연출스모그 배연상태
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방교 오 정 환 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)

체험시설 및 장비에 대한 안전점검 체크리스트 (2022년 2분기)
• 체험시설명: 보라매안전체험관 버스체험시설				점검일: 2022년 6월 24일
분 야	점 검 항 목	점검결과		개선요망 사항	비고
		양호	불량
운용 S/W	• OS부팅 상태
	• 구동 P/G 작동 상태
모션 기구부	• 유압모터장치 구동
	• 모터 소음 및 열 발생
	• 유압호스 결속 상태
	• 크랭크축의 체결상태
모션 제어부	• 모터 드라이브 구동 상태
	• 인버터 열 발생 상태
추가 설비 및 구조물	• 안전벨트체험 동작 상태
	• 리모컨 콘트롤 작동 상태
빔프로젝터 컴퓨터	• 영상 표출 상태
	• 동시에 전원 ON/OFF상태
* 분기 1회 점검 점검자: 보라매안전체험관 소방교 이 성 환 (서명 또는 인) 확인자: 보라매안전체험관 소방위 김 영 도 (서명 또는 인)