문서번호	정수시설과-23222
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
정동학	07/01
	전훈
협 조
	주무관		김응균

「1,2취수장 출입문 교체공사 」위험성 평가 결과보고

2022. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「암사아리수정수센터 1,2취수장 출입문 교체공사」

「취수장 냉·난방기 구매 및 교체 작업」위험성 평가 결과보고

위험성평가 결과 보고

『암사아리수정수센터 1,2취수장 출입문 교체공사』중 발생하는 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이에 대한 위험성을 추정·평가하여 관리·개선하기 위한 위험성평가를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 정수시설과-21242(22.5.4.)호와 관련, 취수장 출입문 교체 공사작업

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

□ 평가개요

○ 평가 기간: 22. 6. 28.

○ 평가 대상: 출입문 교체공사(1,2취수장)

○ 평가 장소: 암사아리수정수센터 1,2취수장 출입문

○ 평가 방법: 본부 안전조사과「아리수 위험성평가 스마트 표준안」 활용

○ 평 가 자: 업무담당자 정동학 및 2인

□ 평가절차

○ 평가대상의 선정

○ 근로자의 작업과 관계되는 유해·위험요인 파악

○ 파악된 유해·위험요인별 위험성의 추정

○ 추정된 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부 결정

○ 위험성 감소대책의 수립

□ 위험성추정 및 결정

- 상수도사업본부 스마트 표준안은 5x4행렬을 조합하여 위험성을 추정하며,

- 위험성이 8이상이면 작업 전 정비 및 안전보건 대책을 수립해야 될 위험성 결정

□ 평가결과

○ 평가결과

- 유해·위험요인 도출건수: 총 5건

- 보완이 필요한 사항: 총 0건

※ 위험성평가 결과 위험성이 8미만으로 따로 보완조치 불필요

- 허용 불가능한 위험 건수 : 0건

□ 향후 계획

○ 안전규칙 준수 등 지속적인 교육으로 작업진행

붙임:  1. 위험성평가 1부.

2. 회의록 1부.  끝.