“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소형생물 모니터링 및 민원처리, 수도시설물관리 철저

1. 환경부 물이용기획과-4193(‘22.7.11)호 및 타 지자체 유충 발생 보도와 관련입니다.

2. 정수센터 활성탄지 통합수 및 정수, 배수지, 수도꼭지(민원 등) 등 수돗물에서 소형생물 발생시 「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」에 따라 대응 및 동향보고에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 정수센터

- 「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」에 따라 수돗물 유충 발생 예방 및 조치 철저

- 소형생물 모니터링 강화 실시 및 이행철저

구 분		현행		강화
활동기(3~4월, 10~11월) 및 번식왕성기(5~9월)		일 1회 (주말,공휴일 제외)	➡	일 1회 이상 (공휴일 및 토요일 제외) 단 활성탄 통합수, 정수는 연중 실시(환경부「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침」적용)

※ 모니터링 결과 16시까지 본부 담당자에게 보고(메일)

- 소형생물 제거를 위해 최적의 정수처리공정 운영실시

- 방충망, 에어커튼, 포충기, 물웅덩이 등 소형생물 유입방지 시설 및 제거, 서식환경에 대한 점검 및 관리 철저

****************************************************

ㅇ 수도사업소

- 민원발생시 「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」에 따라 대응 철저

- 배수지 소형생물 모니터링 철저(모니터링 결과 매주 목요일 16시까지 메일 보고)

- 배수지 소형생물 유입 방지시설 정비·점검 철저 및 서식환경 제거 등

붙임  1. 수돗물 유충 발생 관련 수도시설 관리 철저 요청(환경부 공문) 1부.

2. 모니터링 대상 및 주기(22.7.12.부터 적용) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장, 상수(정수센터), 수도사업소(행정지원과), 상수(시설관리과), 서울물연구원장(수질연구과장)
주무관	박근우		수질과장	서한호		생산부장	07/11
김창중
협조자
시행	수질과-23299	(	2022.07.11	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	parkkw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)