투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	로템SRS
(경유)
제목	신림선 결로예방을 위한 환기시설 가동 강화 요청

1. 신림선 운영에 많은 노력을 기울여주신 귀사의 노고에 감사드립니다.

2. 최근 장마와 여름철 고온 다습한 날씨로 인해 신림선 터널 및 정거장 내 결로 발생으로

인한 시설물(기계, 전기, 통신, 신호 및 차량)의 장애발생 우려가 증가되고 있습니다.

3. 이에 신림선 본선 터널 및 정거장 내 결로 예방을 위해 공기조화설비와 환기설비 가동을

강화하여 주시기 바랍니다.

가. 결로현상 방지 방안

1) 본선 터널 : 본선 송풍기 충분한 가동 실시

2) 정거장 내 : 공기조화설비(냉방기) 및 환기설비의 충분한 가동 실시

나. 결로발생 원인 파악 철저

1) 본선 터널 및 정거장 등을 지속적으로 점검하여 결로가 발생될 경우 원인을 파악

하고 결로방지 대책 마련 요망.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상규		설비계획과장	장석춘		도시철도설비부장	07/12
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-23891	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층, 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7277	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개