(별첨 1)

□ 청년 맞춤형 주택 “ 이룸일가 ”

○ 시설개요

위 치	주 구 조	규 모(㎡)			비고
		대지	건축면적	연면적
서대문구 대신동 128-9	철근콘크리트구조	234.70	140.42	598.66	13세대

○ 시설내용

층별	면적(㎡)	주 요 배 치 내 용
총계	598.66
지층	129.57	주차장 4면(115.57㎡), 계단실(14㎡)
1층	132.26	4세대(전용면적 : 26.96/29.55/29.29/26.14)
2층	132.26	4세대(전용면적 : 26.96/29.55/29.29/26.14)
3층	132.26	4세대(전용면적 : 26.96/29.55/29.29/26.14)
4층	72.31	1세대(전용면적 : 29.97), 커뮤니티실(26.43㎡)

○ 안내도