누수사고 예방을 위한 안내문

귀 사(하)의 무궁한 발전을 기원합니다.

최근 소규모 건축공사현장에서 부주의 및 관리소홀로 인하여 상수도관 손괴로 누수사고가 빈번히 발생되고 있습니다.

우리수도사업소에서는 귀 사의 건축공사 현장에 대하여 관리소홀로 인한 원인자 누수사고를 미연에 방지하고 귀사(하)의소중한 재산상 피해 및 손괴에 따른 원인자 부담금 납부 등 불이익이 발생하지 않도록 사전 예방대책을 아래와 같이   안내 하오니 관련내용을 숙지하시고 공사를 시행하여 주시길 당부 드립니다.

상수도관 손괴 예방을 위한 공사(전) 사전 당부사항

가. 공사시행(전) 현장내 수도계량기 위치 및 상수도관 위치를 사전에 파악한다.

나. 상수도관의 위치가 명확히 파악되지 않을 시는 사전 인력으로 횡단굴착을 실시하여 위치를 확인하고 터파기 작업을 시행한다.

다. 수도계량기의 위치를 변경하거나 이설 시에는 반드시 수도 사업소의 허가를 득하여야 합니다.

라. 상수도관의 손괴 사고가 발생 시 신속히 아래 연락처로 신고하여야 한다.

- 상수도관 누수 신고 연락처 : 행정지원과 3146-2600