문서번호	도시안전과-3451		주무관		재해안전팀장	도시안전과장	안전환경국장		부구청장	구청장
결재일자	2022.11.17
			조윤경		이희열	박태한	김형엽		천정욱	11/17
공개여부	대시민공개									박일하
방침번호	구청장 제117호
			협조
방침번호
				주무관				엄아연

2022년 작업환경측정 용역시행 추진계획

2022. 11.

동 작 구

(도시안전과)

2022년 작업환경측정 용역시행 추진계획

동작구 사업장의 유해․위험요인을 파악하고 직업성 질환 발생 가능성을 확인하여 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로자의 건강증진을 도모하여 산업재해를 예방하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)

제125조(작업환경측정) ① 사업주는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하여 고용노동부령으로 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

□ 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 사업장 등)

□ 산업안전보건법 시행규칙 제190조(작업환경측정 주기 및 횟수)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 기    간 : 2022. 11. 21. ~ 12. 30. (측정일 : 12. 1.)

□ 대    상 : 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장

부 서(작업장)	대상자 수	작업내용	측정 유해인자
운영지원과(구내식당)	6명	식당 조리실	소음, 미세먼지, 이산화탄소 등
운영지원과(청사관리)	6명	구청 바닥 청소	에탄올아민, 2-부톡시에탄올 등
청소행정과(쓰레기 집하장)	50명	재활용 선별작업	소음, 기타 광물성분진 등
공원녹지과	20명	공원관리	소음, 기타 광물성분진, 톨루엔 등
도로관리과(관할구역 내 도로)	5명	도로보수작업	소음, 기타 광물성분진 등

※ 측정제외 대상 사업장

- 임시(월 24시간 미만) 및 단시간(1일 1시간 미만) 작업, 분진작업 적용제외 작업장

관리대상 유해물질 허용소비량을 초과하지 않는 작업장

□ 유해인자 세부내용

유해인자	세부내용
화학적 인자 (183종)	가. 유기화합물 114종(중량비율 1% 이상) 나. 금속류 24종(중량비율 1% 이상) 다. 산 알칼리류 17종(중량비율 1% 이상) 라. 가스상태 물질 15종(중량비율 1% 이상) 마. 허가대상 유해물질 12종 (중량비율 1% 이상 / 단, 벤조트리클로라이드 0.5% 이상) 바. 금속가공유 1종
물리적 인자 (2종)	가. 8시간 시간가중평균 80dB 이상의 소음 나. 안전보건규칙 558조에 따른 고열
분진 (7종)	가. 광물성분진 나. 곡물분진 다. 면분진 라. 나무분진 마. 용접흄 바. 유리섬유 사. 석면
기타	그 밖에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자

□ 측정방법 : 고용노동부장관이 지정한 전문기관에 측정 의뢰

ㅇ 측정대상 부서 내 단위작업장소에 대하여 개인시료 포집을 원칙으로 함

ㅇ 근로자 호흡기 위치에 측정기기 착용

ㅇ 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속 측정하거나, 작업시간을 등간격으로 나누어 6시간 이상 연속분리 측정

ㅇ 개인시료 포집은 유해물질에 최고 노출된 종사자 2인 이상에 대하여 동시 측정

- 동일 종사자가 10인 이상인 경우, 5인 증가 시마다 1인 추가

- 동일 종사자가 100인을 초과하는 경우, 최대 측정 종사자 수 20인

ㅇ 지역시료 포집은 2개소 이상 동시 측정

- 작업장소가 50평방미터 이상인 경우, 30평방미터 초과 시마다 1개소 이상 추가 측정

□ 측정절차

1단계 (예비조사)	▶	2단계 (작업환경측정)	▶	3단계 (시료분석)	▶	4단계 (결과보고서 제출)
- 유해인자 조사 (MSDS, 현장점검) 측정계획 수립		개인시료 포집 6시간 이상 연속, 분리 측정		시료물질별 분석방법에 따라 기기 이용·분석		측정완료일로부터 30일 이내 제출

□ 소요예산 : 금5,300천원(금오백삼십만원)

ㅇ 산출기준 : 엔지니어링사업대가 기준에 따른 직접인건비, 제경비, 기술료 등

ㅇ 계약방법 : 수의계약 (지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목)

ㅇ 예산과목 : 재해 및 재난예방, 재해 및 재난관리, 안전보건 관리체계 구축 ,

연구개발비, 연구용역비

Ⅲ		추 진 일 정

ㅇ 용역계약 및 실시규정 작성 등 관련자료 준비 : 2022. 11월

ㅇ 현장방문 작업환경측정 실시  : 2022. 12. 1.

ㅇ 결과 수령 및 개선 대책 제시 : 12월 말

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

ㅇ 계약원가심사 및 용역계약 체결 : 감사담당관, 재무과

ㅇ 용역 추진을 위한 요구자료 제출 협조 : 해당 관련 부서

ㅇ 측정기관 방문 시 유해요인 파악을 위한 조사 협조 : 해당 관련 부서

ㅇ 측정 결과에 따른 부서별 개선대책 이행 : 실시 결과 수령 이후

- 유해인자별 저감대책 및 관련 직업병 예방프로그램 등 이행

ㅇ 작업환경측정 결과 기록 보존 : 5년(발암성 확인물질 : 30년).  끝.

※ 선거법 저촉여부 : 미저촉