문서번호	자원순환과-7038
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
민경훈	조경방	12/02
		최철웅

ㅅ

2022년 10월 자원회수시설 운영 현황 보고

2022. 12.

기후환경본부

자원순환과

2022년 10월 자원회수시설 운영 현황 보고

2022년도 10월 4개 자원회수시설의 운영현황 통계자료를 보고드림

□ '22년 10월 운영현황

ㅇ 반입량 : 34,581톤 / 소각량 : 38,345톤

ㅇ 전체 시설 평균 가동률 : 81.4%(가동일 기준)

ㅇ 시설 주요 정비 내역 및 특이 사항

- **********************/ *************************************

비고	대정비기간	반입정지기간
노원	10. 14. ~ 12. 2.	10. 20. ~ 11. 13.
마포	10. 3. ~ 11. 10.	10. 1. ~ 11. 6.
양천	10. 10. ~ 11. 9.	10. 5. ~ 11. 6.

ㅇ 시설 현황

구 분		계/평균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
시설용량(톤/일)=𝐴		2,850		400		800		900		750
시설별 평균 가동시간(hr)		345	623	206	720	426	610	707	719	41	444
시설별 평균 가동일수(일)		14	26	9	30	18	25	29	30	2	19
시설별 평균 반입일수(일)		10	24	2	24	14	24	24	24	0	24
반입량 (톤)	계	34,581	57,516	948	9,855	9,049	14,501	24,584	24,364	0	8,795
	일평균 (반입일수 기준)	2,144	2,396	474	411	646	604	1,024	1,015	0	366
소각량 (톤)	계	38,344	58,570	2,876	10,261	10,718	13,607	23,763	23,996	987	10,706
	일평균=𝐵 (가동일수 기준)	2,320	2,258	337	342	604	536	806	801	573	579
가동률(%) : 𝐵/𝐴×100		81.4	79.2	84.2	85.5	75.5	67.0	89.6	89.0	76.4	77.2
유틸리티 사용량	전력(MWh)	4,728	6,282	379	819	1,201	1,443	2,568	2,566	580	1,455
	LNG(천N㎥)	50.5	111	18.2	63.5	0.4	29.1	31.8	14.6	0.06	1.4
	용수(㎥)	45,727	63,002	1,583	4,259	12,669	16,973	27,467	29,465	4,008	12,305
폐열 (G㎈)	총생산량	82,511	128,640	5,965	21,466	19,335	26,556	54,791	55,791	2,420	24,827
	자체사용량	14,731	26,653	1,011	4,139	4,210	5,923	8,556	9,178	954	7,413
	판매량	67,780	101,987	4,954	17,327	15,125	20,633	46,235	46,613	1,466	17,414
전력 (MWh)	총생산량	0	1,961	0	653	0	0	0	0	0	1,294
	자체사용량	0	1,401	0	492	0	0	0	0	0	909
	판매량	0	546	0	161	0	0	0	0	0	384

□ 시설별 운영수지 현황

ㅇ ***************************

- 주요 변동 항목

· ************************************************

· *****************************

· ***************************

(단위 : 천원)
구 분		계	양 천	노 원	강 남	마 포
수입	금월	*********	*******	*******	*********	******
	전월	*********	*******	*********	*********	*********
	증감	**********	********	********	******	**********
지출	금월	*********	*******	*********	*********	*********
	전월	*********	*******	*********	*********	*********
	증감	*******	********	********	*******	*******
운영수지	금월	***********	*********	*********	*********	***********
	전월	*******	******	*********	*********	*********
	증감	**********	********	*******	********	**********

	< *********************************** >
- ************************ ‣ *************************************************** ‣ ******************************************************** - *********************** ‣ ************************************************** ‣ ******************************************************

□ 시설별 배출가스 농도

ㅇ 4개 시설 모두 배출허용기준에 적합

구 분	배출 허용 기준	평 균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
Dust (mg/Sm3)	10	0.83	1.06	0.68	0.74	1.08	1.11	1.23	0.91	0.33	1.47
HCl (ppm)	12	1.33	1.62	2.21	2.33	0.39	0.41	2.70	3.17	0.03	0.57
SOx (ppm)	20	0.13	0.12	0.16	0.20	0.05	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00
NOx (ppm)	50	13.81	16.89	16.56	16.53	17.57	16.13	16.94	17.50	4.17	17.40
CO (ppm)	50	4.26	5.02	6.28	6.96	4.23	3.95	6.32	4.52	0.23	4.63

붙임  2022년 10월 자원회수시설 운영현황 통계 1부.