문서번호	시설관리과-43053
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
유형근	유세종	이동욱		12/13
				장청락
협 조	급수운영과장		김상웅
	급수운영팀장		박장진
	기전팀장		강태진
	주무관		박용석
	주무관		이용민
	주무관		이승환

2023년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획

2022. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2023년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

중부수도사업소장:장청락☎3146-2001 시설관리과장 : 이동욱☎2190 담당 : 유형근☎2208

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞아 연휴기간 발생할수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 추진계획을 보고 드림.

※ 관련 근거 : 2023년 설 대비 상수도 분야 종합대책 관련 제출 요청 [기획예산과-29671(’22. 12. 07.)]

2023년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 [시설관리과-27765(’22. 12. 12.)]

□ 안전점검 대상

********************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************

* 동북선 지하철 노출상수도관 (2022년 12월기준, 9개소)

□ 점검 기간

❍ 점검기간  : 2022. 12. 19.(월)~ 2023. 1. 6.(금) 사업소 자체점검

- 본부․사업소 합동점검 : 2022. 12. 19.(월)~21.(수)

❍ 정비기간  : 2022. 12. 19.(월)~ 2023. 1. 13.(금)

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 점검 대상

- 지역배수지 ******** 및 노출 상수도관 지하철 공사장********

* 특고압수전 아리수올림터 점검 별도 협의

❍ 합동점검 일정

사업소	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
일자	12.19(월) ~12.21(수)	12.22(목)~12.23(금)	12.26(월)	12.27(화) ~12.28(수)	12.29(목) ~12.30(금)	1.2(월) ~1.3(화)	1.4(수) ~1..5(목)	1.6(금)

❍ 점 검 자

- 본부 ┍ 시설분야 : *************

┕ 기전분야 : ********

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관, 지역담당(지하철 노출배관)

❍ 점검내용

- 노출 상수도관 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어 상태)

- 시설물 점검통로 , 안전난간 설치 여부,  안전 표지 설치 상태

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생여부 등

< 사업소 자체점검 >

❍ 점검계획에 의거 실시

- 점검반 구성, 운영기간, 활동내용, 점검대상 등을 포함한 세부계획 수립

- 가압장 점검은 기전담당과 합동점검 시행

❍ 점검 대상

- 1․2차 배수지

- 유․무인 가압장

- 노출 상수도관(현수관로, 지하철 공사현장 등)

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 매달기 상태 및 누수 발생 여부 등

□ 점검시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검

□ 행정 사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립하여 점검 시행하고 점검 결과를  시설관리과 수합 보고

- 보고일시 : 점검결과[‘23.1.9.(월)]

❍ 사업소와 긴급 복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 겨울철 대비 시설물 안전점검표 1부.

3. 본부 점검 대상 시설물 및 일정 1부.

4. 동북선 노출관 현황  1부.  끝.