미디어시설물의 설치와 관리에 관한 기준(안)

서울특별시(도시경관담당관), 02-2133-1930

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 미디어시설물에 대한 최소기준을 정하여 빛공해 방지와 좋은빛 형성을 위한 미디어시설물의 효율적인 설치와 관리를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 건축물과 조명이 일체화된 미디어파사드 장식조명 외에 구조물, 시설물, 조형물 등을 이용한 미디어시설물의 설치와 관리에 적용한다.

제3조(용어의 정의) ① “미디어시설물”이란 건축물 이외의 구조물·시설물·조형물 외관 전체 또는 일부분과 일체화된 방식으로 발광조명, 투광조명 등을 이용하여 밝기, 색상을 조절하고 빛의 움직임이 있는 발광기구와 부속장치를 말한다.

② “LED형 미디어시설물”이란 LED를 표시소자로 사용하여 영상표출부를 구성하는 유형의 미디어시설물을 말한다.

③ “LED Screen형 미디어시설물”이란 LED 백라이트를 이용하여 LCD 스크린을 영상표출부로 사용하는 유형의 미디어시설물을 말한다.

④ “Glass LED형 미디어시설물”이란 유리에 내장된 LED소자를 사용하여 영상표출부를 구성하는 유형의 미디어시설물을 말한다.

⑤ “프로젝션형 미디어시설물”이란 영상을 투사할 수 있는 기기를 사용하여 건축물 등의 표면을 영상표출부로 구성하는 유형의 미디어시설물을 말한다.

⑥ “표시소자”란 LED형 미디어시설물에서 백색광 또는 컬러의 영상 표출을 위하여 사용하는 적색, 녹색, 청색 등의 LED 소자를 말한다.

⑦ “표시소자 거리”란 LED를 표시소자로 사용하는 영상표출 장치의 표시소자 사이 거리이다.

⑧ “표시모듈”이란 영상표출부를 구성하기 위하여 표시소자를 조합하여 제작된 단위 구성요소를 말한다.

⑨ “영상표출부”란 LED형 미디어시설물은 영상을 표출하는 광원을 포함하는 표면을 말하며, 프로젝션형 미디어시설물은 해당 영상이 도달하는 범위 전체를 말한다.

제4조(기본 원칙) 미디어시설물은 빛공해 방지와 주변 경관 조화를 위하여 다음과 같은 원칙을 반영하여 설치하고, 운용해야 한다.

1. (빛공해 방지) 미디어시설물 영상표출부로부터 방사된 빛이 조명환경관리구역별로 제시된 휘도 기준을 준수해 운전자와 보행자에게 눈부심을 유발하지 말아야 한다.

2. (에너지 절감) 과도하고 현란한 영상표출을 자제하고, 고효율 표시소자와 표시모듈을 사용해야 하며, 영상표출 시간을 적절하게 관리하는 방법 등으로 에너지 절감을 추진해야 한다.

3. (주변 환경과 조화) 미디어시설물을 설치하는 경우 그 주변 경관과 조화를 고려하고 주변 빛 환경에 대한 충분한 고려가 이루어진 야간경관을 조성해야 한다.

제2장 일반 기준

제5조(미디어시설물 시설기준) ① 미디어시설물을 구성하는 발광표면 휘도는 [표 1] 미디어시설물 빛방사허용기준을 준수해야 한다.

[표 1] 미디어시설물 빛방사허용기준                                     [단위: cd/㎡]

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역					비고
			제1종	제2종	제3종	제4종
						준공업	상업지역
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~해뜨기 전 60분	평균값	20 이하	60 이하	180 이하	240 이하	300 이하

② 미디어시설물은 제1종 조명환경관리구역과 제2종 조명환경관리구역 중 생산녹지지역은 설치할 수 없으며, 이들 지역을 바라보는 방향으로도 설치할 수 없다.

③ 미디어시설물은 설치하기 전에 표시소자와 표시모듈 사양을 확인하고 휘도 계산 또는 사전측정을 수행하여 해당 지역의 빛방사허용기준 준수가 가능한지 검토해야 한다.

④ 미디어시설물은 전기, 정보통신 기술기준, 관련 법령과 규정에 적합하도록 제작하고 설치해야 한다.

1. 미디어시설물 영상표출부는 영상표출에 장애가 발생하지 않도록 안전성을 충분히 검토해야 하며 구조적으로 안전해야 한다.

2. 미디어시설물 영상표출부는 주변 경관과 조화롭게 설치해야 하며 LED스크린의 단순 부착 방식은 설치하지 말아야 한다.

3. 미디어시설물 영상표출부는 해당 영상을 최적으로 바라볼 수 있는 지점을 고려하여 설치해야 한다.

4. 프로젝션형 미디어시설물의 기기 고정을 위한 장치는 구조적 안전과 도시미관 등을 고려하여 설치해야 한다.

⑤ 미디어시설물은 설치 목적을 달성하면서도 운전자나 보행자에게 눈부심이 발생하지 않도록 하여 통행의 안전성을 확보하고 좋은 빛 환경이 조성되도록 해야 한다.

1. 보도 등에 설치하는 미디어시설물은 보행자의 통행과 시선에 불편을 주지 않도록 보행 방향과 높이, 도시경관을 고려하여 설치해야 한다.

2. 미디어시설물의 영상과 신호등 점멸신호가 중첩되어 표시될 우려가 있는 지역에 설치하는 경우 교통안전을 고려하여 설치 위치와 표출 방향을 정해야 한다. [별표1]

미디어시설물

[별표1] 미디어시설물 영상과 신호등 신호가 중첩 표시되는 지역

제6조(미디어시설물 설비기준) ① 영상표출부를 구성하는 표시소자는 미디어시설물 영상콘텐츠 내용을 충분히 표출할 수 있는 제품이어야 하며 영상콘텐츠에 적합한 해상도를 구현할 수 있는 표시소자 수와 표시소자 사이 거리를 확보해야 한다.

② 빛공해 방지와 에너지 절감을 위해서 미디어시설물의 영상표출부 광량을 조절하고, 동작시간을 적용시간에 맞게 자동으로 점·소등 할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

③ 미디어시설물 영상표출부 크기는 표시소자가 설치된 부분의 가로와 세로의 크기(m) 또는 면적(㎡)으로 표시한다.

④ 미디어시설물 영상표출부 해상도는 단위 면적(1㎡)당 표시소자 수량으로 표시하며, 표시소자 사이의 거리(mm)를 표시해야 한다.

제7조(미디어시설물 관리기준) ① 미디어시설물의 빛방사허용기준 준수를 판단하기 위해서는 동영상 콘텐츠에 대한 휘도 측정이 가능한 면휘도계로 빛공해공정시험기준 ES 11302.2(점멸·동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도 측정방법)로 측정한다.

② 미디어시설물의 영상표출 가능 시간은 해뜬 후 30분부터 23시까지로 한다.

1. 미디어시설물을 주간에 운용하지 않을 때에는 영상표출부가 검은색 면으로 방치되고 표시소자가 과도하게 노출되어 주간 도시경관을 훼손하지 않도록 해야 한다.

2. 미디어시설물을 국내외 행사, 축제, 관광 진흥 등을 목적으로 한정된 기간에 운용하는 경우 서울특별시 좋은빛위원회 승인을 받아 미디어시설물 심야소등(23:00~해뜬 후 30분)과 빛방사허용기준을 조정할 수 있다.

③ 미디어시설물 영상표출을 위한 모든 장치는 열과 진동, 먼지, 부식 등에 의한 손상 가능성에 대비하여 충분한 설비를 갖추어야 한다.

④ 미디어시설물은 표시소자 또는 표시모듈 등의 결함에 따른 영상표출부의 휘도와 색상이 균일하게 유지될 수 있도록 주기적으로 점검·확인해야 한다.

⑤ 미디어시설물 시설과 관련된 장치의 전기적 배선, 단자, 스위치 등의 체결 상태와 파손을 수시로 점검하여 누전이나 합선 등에 의한 안전사고 발생을 방지해야 한다.

제8조(미디어시설물 영상콘텐츠 기준) ① 미디어시설물 영상콘텐츠는 예술성이 갖추어진 작품을 표출해야 하고, 광고는 표출할 수 없다.

② 미디어시설물 영상콘텐츠는 불쾌감을 줄 수 있는 빠른 속도, 반복적인 점멸, 심한 밝기 변화를 포함한 영상콘텐츠는 표출하지 말아야 한다.

③ 미디어시설물 영상콘텐츠는 시민의 소통과 상호작용을 유도할 수 있도록 제작해야 하며, 단순반복 영상콘텐츠 표출이 아닌 공공을 위한 문화적 요소로서 가치를 갖도록 제작해야 한다.

제3장 미디어시설물 설치·운용 자문

제9조(자문대상) 미디어시설물을 설치 또는 운용하려는 자는 미디어시설물의 발광표면 휘도와 영상콘텐츠 표출 적정성 등에 대해 서울특별시 좋은빛위원회에 자문하여 의견을 받아야 한다.

제10조(자문 시 제출 도서) 서울특별시 좋은빛위원회에 미디어시설물 설치 또는 운용에 대해 자문하여 의견을 받는 자는 다음 각호에 해당하는 서류를 제출해야 한다.

1. 서울특별시 좋은빛위원회 자문신청서 1부.

2. 자문용 도서

가. 사업개요, 추진경위, 관련부서 검토의견

나. 빛방사허용기준 검토 결과(발광표면휘도 실제측정 결과)

다. 주·야간 주변 빛 환경 분석 결과(교통방해, 빛 방향, 주변 사진, 주·야간 투시도)

라. 미디어시설물 운용계획(운용주체, 영상콘텐츠 교체주기, 유지관리 방안 등)

3. 영상표출부 시설 사양

4. 최종 완성된 영상콘텐츠 결과물

5. 영상콘텐츠 저작권자를 확인할 수 있는 서류