등록번호

치수과-965

주무관

수변감성하천팀장

치수과장

안전건설국장

등록일자

2023.1.27.

김영식

방대환

시희식

01/30

김태중

결재일자

2023.1.30.

공개구분

부분공개(5 6)

협  조

치수팀장

정기찬

하수팀장

전하현

기전팀장

이경호

『2022/2023년』 홍제천·불광천 제설대책 추진계획(보완)

서 대 문 구

치수과

『2022/2023년』 홍제천·불광천 제설대책 추진계획(보완)

2022/2023년 동절기 강설시 홍제천·불광천 내 산책로 및 자전거도로, 진출입로 등 보행시설에 대하여 제설작업을 신속하게 실시하여 하천이용 주민의 안전사고를 사전에 예방하고 이용불편을 최소화하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 하천법 제3조 「국가 등의 책무

❍ 2022/2023년 제설대책 추진계획 수립[토목과-15171호(2022.11.9.)]

❍ 2022/2023년 홍제천·불광천 제설대책 추진계획[안전치수과-23780(2022.12.15.)호]

Ⅱ		추진계획

❍ 대책기간 : 추진일로부터 ~ 2022. 3. 15. 까지

❍ 제설작업 주요대상

구 분	산책로 및 자전거도로		인도교 및 징검다리	하천진출입로 (계단 포함)	운동기구 부지
규 모	9.61km	홍제천 8.07km	21개소 (홍제천 15개소, 불광천6개소)	77개소 (홍제천 67개소, 불광천 10개소)	19개소 (홍제천 14개소, 불광천 5개소)
		불광천 1.54km

❍ 단계별 상황근무 기준

구 분	상황지휘	판단기준	제설작업반
1단계(주의)	수변감성하천팀장	강설량 5cm 미만 예보시	하천유지관리 인력(5명) 및 일용인부(10명 이하)
2단계(경계)	치수과장	강설량 5cm 이상 예보시	하천유지관리 인력(5명), 및 일용인부(20명이하), 치수과 직원(1/2)
3단계(심각)	안전건설국장	강설량 10cm 이상 예보시	하천유지관리 인력(5명), 및 일용 인부(30명이하), 치수과 직원(전직원)

※ 근무인력은 부서상황 및 강설현황에 따라 탄력적으로 운영

❍ 제설장비 및 자재확보

품 명	단 위	확보량			비고
		계	하수기동반	관리사무실
차량용 제설눈삽	대	1		1
제설용 브로워	대	4		4
넉가래(1인용)	개	45	10	35
빗자루(플라스틱)	개	40	10	30
반코팅장갑	켤레	100		100
염화칼슘	포	50		50
다목적 제설장비	대	1		1

❍ 작업구간(치수과 직원투입시)

구 분	하수팀	기전팀	수변감성하천팀	치수팀	하천유지 관리인력
작업구간	홍지문~ 홍은교 (홍제천)	홍은교~ 백련교 (홍제천)	백련교~ 홍연2교 (홍제천)	홍연2교~ 사천교 (홍제천)	증산교~ 와산교 (불광천)
비상연락망	***** *************	****** *************	****** *************	****** *************	****** *************
	****** *************	****** *************	****** *************	****** *************	****** *************

※ 필요시 하수기동반 인력 구간별 지원

❍ 하천 유지관리 인력 운용계획

-  제설용 장비(차량용 눈삽, 제설용 브로워) 활용하여 관내 하천 전구간 제설작업 실시

-  산책로 정비 및 안전관리 시급성 고려하여 평일초과 및 휴일근무 탄력적 운용

-  강설 시 일용직 근로자 활용하여 제설인력 확보

※ 차량용 눈삽, 제설용 브로워 작동상태 점검 완료

❍ 제설방법

- 하천 내 진출입로(경사로) 등 취약지역 집중 제설작업 실시

- 출, 퇴근길 등 주요 통행구간 우선작업

- 하천오염을 방지하기 위하여 제설재 사용 자제

- 주간 강설시 기온 하락으로 인한 동결을 예방하기 위해 일몰 전 작업완료

- 야간 강설시 사고위험 및 능률 저하로 인한 익일 오전 07시 작업실시

Ⅲ		행정사항

❍ 강설시 자전거 등 사고우려 교통수단 통행제한

❍ 폭설에 대한 대비

- 부서 자체 처리가 곤란한 폭설시 자원봉사자 모집 협조요청(인생케어과)

붙  임 : 작업위치도 1부.  끝.