아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중대재해 사고사례 공유 및 유사사고 예방 철저)

1.업무지시현장 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(장기-1차) 에이스건설 주

식회사, 강동구 자원순환센터 건립공사 코오롱글로벌 주식회사, 디지

털3단지~두산길간 지하차도건설공사 대명지이씨 주식회사, 강동구 자

원순환센터 건립공사 주식회사 경호엔지니어링종합건축사사무소, 난지

물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(장기-1차) 주식회사 삼안, 디

지털3단지~두산길간 지하차도건설공사 주식회사 제일엔지니어링종합건

축사사무소

2.작 성 일 자 : 2023-02-07 08:02:18

3.지 시 내 용

가. 중대재해예방과-933호(2023.01.16.), 1471호(2023.01.25.), 1767호(2023.01.30.),

2346호(2023.02.06.)와 관련입니다.

나. 최근(2023.01.09.~2023.02.05.) 발생한 중대재해 사고사례를 공유하니 유사사고가 발생되지 않도록 건설사업관리단에서는 TBM 시 예방교육을 실시(장비조종원 포함 전 근로자)하시고 그 기록을 업무일지에 기록(보관)하시기 바라며, 안전수칙을 준수하여 중대재해사고가 발생하지 않도록 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 주요내용

○ (떨어짐 사고) 인력(중력)에 의하여 건축물, 구조물, 가설물, 수목, 사다리 등의 높은 장소에서 추락

1) 추락 방호망 설치

2) 안전대 착용(안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전난간 설치)

3) 안전모 착용

4) 관리감독자 안전설비 등 사전점검(처짐, 풀림, 고정 등) 및 현장관리

5) 작업 전 안전미팅 실시 등

○ (질식 사고) 공사 중 콘크리트 양성 시 일산화탄소 질식, 작업 중 유해화학물질에 의한 중독 등

1) 작업공간 수시 환기실시

2) 작업전 유해가스 농도 측정(산소농도 18~23.5% 확인)

3) 외부에 감시인을 배치하고, 필요한 보호장비와 구조장비 확보

4) 안전이 확인되기 전까지 근로자 양생 작업장 출입 금지

5) 긴급상황 대비 무전기 등 통신장비 구비

6) 관계자외 출입금지 표지판 설치 등

○ (맞음 사고) 구조물, 기계 등에 고정되어 있던 물체가 중력, 원심력, 관성력 등에 의하여 고정부에서 이탈하여 사람을 가해하는 경우

1) 사전조사 및 작업계획서 작성

2) 중량물 철거시 위험 범위내 접근금지

3) 유도자 배치

4) 위험장소 경고표지 부착

5) 개인보호구(안전모 등) 착용 후 작업 실시

6) 안전한 작업방법 교육 등

붙임  사고사례 4부.  끝.

주무관	이준희		환경시설과장	오열상		방재시설부장	02/07
이동훈
협조자	주무관	김동민		주무관	송종흔
시행	방재시설부-1446	(	2023. 2. 7.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2434	/전송	02-6438-2459	/	cilvil2576@seoul.go.kr	/	부분공개(5)