문서번호	정수시설과-2689
결재일자	2023. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
정동학	오광준	전훈	03/13
			代최재욱
협 조
	행정관리과장		최재욱
	정수과장		이철재

『중대산업재해 예방을 위한』

'23년도 공사장 안전관리 일일점검제 추진계획

2023. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『중대산업재해 예방을 위한』

'23년도 공사장 안전관리 일일점검제 추진계획

「중대재해처벌법」시행과 관련, 정수센터 내 제3자 도급·용역·위탁 시 근로자

안전확보를 위한 공사장 안전관리 일일점검제를 추진코자 보고드림

Ⅰ		관련근거

□「중대재해처벌 등에 관한 법률」제5조(도급,용역,위탁 등 관계에서의 안전 보건 확보의무)

□「산업안전보건법」제38조(안전조치)

□「산업안전보건법」제64조1항2호(작업장 순회점검)

□「정수시설과-1437(22.02.15)」'22년도 공사장 일일안전점검제 첫 추진

Ⅱ		기대효과

□ 작업장 근로환경 및 작업 시 근로자 안전관리 확보 기대

ㅇ 22년도 첫 시행 : 46건의 근로환경 개선 및 안전준수 작업장 확보

- 정수시설과-2022.12.23(공사장 일일점검제 시행 결산 보고)

ㅇ 정수센터 내 일일 전체 공사장 현황파악 용이(붙임2)

ㅇ 작업 전

- 작업 전 10분 안전점검체크리스트 점검 여부 확인(TBM)

- 현장관리자 및 현장대리인 공사장 현장 상주여부확인

- 공사안내표지판, 주의 표지판 등 안전배려의무 준수여부 사전 확인

- 크레인 사용 및 밀폐공간 내 작업시 작업 허가서 발부여부 확인

ㅇ 작업 중

- 용접 등 작업 시 소화용 준비물 구비 여부 확인

- 2인1조 작업 규정 확인(사다리 사용, 중량물 운반 작업 등)

- 안전보호구 착용여부 확인(안전모, 안전화, 안전장갑, 각반 등)

- 중장비 사용시 신호수 배치 여부(지게차, 포크레인, 크레인, 화물차 등)

ㅇ 작업 후

- 현장 정리정돈 상태 확인(자재 및 기타 장해물 정리)

- 작업 후 작업 구역 안전휀스 또는 공사현장표시 확인

********************

**************************************************************************************************

Ⅲ		시행개요

□ 공사장 안전관리 일일 점검제 시행

ㅇ 점 검 반: 전부서(행정관리과, 정수과, 정수시설과)

ㅇ 점 검 조: 2인 1조(총 40명 20조구성)

- 근무시간 중 점검 : 당일 점검조

- 휴일 및 야간작업 점검 : 사업별 담당자

ㅇ 점검기간 : 연간 상시시행

ㅇ 점검내용 : 일일점검일지 의거 점검시행(붙임1)

- 점검주기 : 1일 1회 점검(오전 또는 오후 수시점검)

ㅇ 점검방법 : 당일 공사 중인 현장 대상으로 각 공사 건에 대해 개별 점검 실시                     ※ 점검 대상 : 점검당일 시행중인 공사현장

- 해당 근무조는 일일안전점검일지 및 일일공사장현황표 지참하여 점검시작

- 현장 즉시조치 어려울시 사진촬영하여 점검일지에 첨부 및 사업담당자에 인계

- 점검결과는 안전관리 담당자에게 제출

ㅇ 지적사항 조치 및 기록

- 즉시조치 사항 : 현장 조치완료토록 공사책임자에게 즉시 지시 및 확인

- 즉시조치 어려운 사항 : 관련공사 담당자에게 인계, 후속조치토록 조치(붙임3)

- 점검 및 조치결과 : 안전점검대장 기록(안전관리 담당자)(붙임4)

***************

*************************************************

Ⅳ		향후계획

□ '23.3.20부터 공사장 안전관리 일일 안전점검제 시행 및 각 과 협조

(행정관리과, 정수과, 정수시설과)

□ 사업 특성별 위험요소 적극 발굴하여 점검시행 및 추가 점검항목 반영예정

붙임  1. 공사장 안전관리 일일점검 일지 1부.

2. 일일공사장 현황 1부.

3. 즉시조치 어려운사항 사진첨부 1부.

4. 일일안전점검 대장 1부.