문서번호	정수과-2283
결재일자	2023. 3. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
최유정		이금재	03/30
			김경진
협 조

2023년 특별안전보건교육 실시 계획

2023. 03.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

특별안전보건교육 실시 계획

사업장 내 유해·위험요인 및 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 조치 등을 교육하여 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 특별안전 보건교육을 실시하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□「산업안전보건법」제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

ㅇ 특별교육 : 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을  변경할 때에 실시

□「산업안전보건법 시행규칙」제26조(교육시간 및 교육내용)

ㅇ 제26조 제1항의 규정에 의하여 특별안전보건교육을 받은 자에 대한 채용시 교육 또는 작업내용 변경 시 교육을 면제

ㅇ 교육시간(「산업안전보건법 시행규칙」[별표4])

교육과정	교육대상	교육시간
특별교육	일용근로자를 제외한 근로자	16시간 이상 (최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능)

II		교육 개요

□ 교육대상

ㅇ 세부 교육 대상 업무 부서 전 직원(공무직, 촉탁직, 기간제 등 포함)

- 2022년 정수과 48명 특별안전교육 이수 완료

- 2023년 신규 발령 및 부서 이동 직원

□ 교육시간

ㅇ 공통교육 8시간, 특별교육대상 작업당 8시간씩 실시

ㅇ 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시

□ 세부 교육 대상 업무

ㅇ「산업안전보건법 시행규칙」[별표 5] 제1호 라목에 해당하는 39개 작업 중 다음 작업 해당 팀

작 업 명	교육대상
4. 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업은 제외한다)	‧ 실험실 근무자 ‧ 제어실 근무자
13. 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업	‧ 사무실 근무자 ‧ 실험실 근무자
14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업(제40호의 작업은 제외한다)	‧ 사무실 근무자(염소가스용기 취급 인원) ‧ 배출수처리장 근무자 ‧ 취수장 근무자
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	‧ 정수과 모든 근무자
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	‧ 사무실 근무자 ‧ 제어실 근무자
34. 밀폐공간에서의 작업	‧ 사무실 근무자 ‧ 실험실 근무자 ‧ 제어실 근무자 ‧ 취수장 근무자
35. 허가 및 관리상 유해물질의 제조 또는 취급작업	‧ 정수과 모든 근무자

□ 교육방법

- 관리감독자(과장) 지도하에□안전보건교육자료’를 통한 지도 교육

□ 교육내용

ㅇ 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육 (공통교육)

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

- 직장내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

- 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

- 작업 개시 전 점검에 관한 사항

- 정리 정돈 및 청소에 관한 사항

- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

- 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 사항

- 공정안전관리(PSM)에 관한 사항

ㅇ 특별교육 대상 작업별 교육

작 업 명	교 육 내 용
4. 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업은 제외한다)	‧ 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 성질이나 상태에 관한 사항 ‧ 폭발 한계점, 발화점 및 인화점 등에 관한 사항 ‧ 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 ‧ 이상 발견 시의 응급처치 및 대피 요령에 관한 사항 ‧ 화기·정전기·충격 및 자연발화 등의 위험방지에 관한 사항 ‧ 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리 등에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
13. 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업	‧ 운반하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 ‧ 작업순서와 방법에 관한 사항 ‧ 안전운전방법에 관한 사항 ‧ 화물의 취급 및 작업신호에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업(제40호의 작업은 제외한다)	‧ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 ‧ 걸고리·와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계·기구 점검에 관한 사항 ‧ 화물의 취급 및 안전작업방법에 관한 사항 ‧ 신호방법 및 공동작업에 관한 사항 ‧ 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래(飛來)·충돌재해 예방에 관한 사항 ‧ 인양물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등이 인양물과 타워크레인에 미치는 영향 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	‧ 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 ‧ 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ‧ 정전작업·활선작업 시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ‧ 절연용 보호구, 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	‧ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ‧ 압력용기의 위험성에 관한 사항 ‧ 용기 취급 및 설치기준에 관한 사항 ‧ 작업안전 점검 방법 및 요령에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작업명	교육내용
34. 밀폐공간에서의 작업	‧ 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 ‧ 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 ‧ 보호구 착용 및 보호 장비 사용에 관한 사항 ‧ 작업내용ㆍ안전작업방법 및 절차에 관한 사항 ‧ 장비ㆍ설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전ㆍ보건관리에 필요한 사항
35. 허가 및 관리상 유해물질의 제조 또는 취급작업	‧ 취급물질의 성질 및 상태에 관한 사항 ‧ 유해물질이 인체에 미치는 영향 ‧ 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항 ‧ 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항 ‧ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

III		행정 사항

□ 결과 보고 및 사후 관리

ㅇ 기간 내 교육 완료 조치

ㅇ 특별안전보건교육 일지 및 결과 보고서 작성.  끝.