문서번호	정수시설과-2539
결재일자	2023. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최재호	배용우	이호완	04/17
			정미선
협 조
	주무관		양은영
	주무관		권이삭

노후 공정용 CCTV 설비 개선 공사 계획 보고

2023. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

노후 공정용 CCTV 설비 개선 공사 계획 보고

우리 정수센터 CCTV 설비의 노후 장비를 교체하여 원활한 공정감시에 기여하고자 그 계획을 보고드림.

1		추 진 배 경

□ 국가·공공기관 사이버보안 정책 일부 변경(CCTV) 시행 통보

ㅇ 정보통신보안담당관-8198(2023. 3. 23.)

-「국가정보보안기본지침」제89조제1항에 따라 영상정보처리기기를 도입
하고자하는 경우 한국정보통신기술협회(TTA) 등 일정한 보안성능이
확인된 제품을 도입할 수 있음 → 도입하여야 함 (2023. 3. 20. 기준)

2		보 고 개 요

□ 연도별 CCTV 카메라 현황

구분 연도	카메라 수량(대)
	합계	뚝도정수센터	자양취수장	수도박물관	아리수나라
2011	1	1	0	0	0
2013	8	8	0	0	0
2015	23	16	7	0	0
2016	19	17	2	0	0
2017	30	10	0	20	0
2018	11	6	5	0	0
2019	7	5	2	0	0
2020	4	4	0	0	0
2021	18	18	0	0	0
2022	19	5	1	4	9

※ 보안용카메라 내용연수 7년 /

: 올해 사업 대상

□ 문제점

ㅇ 정수센터 내 운용중인 CCTV 카메라는 모두 200만 화소이지만 노후된 카메라는 PTZ 제어 등 기능적으로 감시에 제한적인 부분이 많음

PTZ : Pan은 수평 방향 회전, Tilt는 수직 방향 회전, Zoom은 확대, 축소 기능으로 각각의  앞글자만 딴 약어

ㅇ 또한, 노후된 제품의 부속품은 단종된 경우가 많아 고장 시 수리불가

ㅇ 제어실 내 서버실의 광통신장치 또한 노후됐고 불필요 케이블 다수 존재하여 속도가 현저히 느려 개선이 필요함

□ 개선방안

ㅇ 기존 카메라보다 향상된 기능과 한국정보통신기술협회(TTA) 인증을 갖춘 제품으로 교체하여 원활한 공정감시에 기여

ㅇ 우수한 제품을 다수 보유하고 있는 업체를 선정하여 고장 시 신속한 수리를 통해 영상감시 공백 기간 최소화

ㅇ 광통신장치 교체 및 통신 케이블 정비를 통해 통신속도 개선

3		세부추진계획

□ 사 업 명 : 노후 공정용 CCTV 설비 개선 공사

□ 추진기간 : 2023. 4. ~ 6.

□ 소요예산 : ************

**************************************

※ 조달청 고시에 따라 2023년 1분기(10%↓), 2분기 (5%↓) 조달수수료 감경

「조기집행 확대를 위한 조달수수료 한시적 감경 특례 고시」(조달청 고시 제2023 - 1호, 2023. 1. 20.)

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및
부대비, 시설비

□ 추진방법 : 조달구매(3자 단가계약)

□ 구매품목 : PTZ 카메라, 네트워크 스위치 등(붙임 1 참고)

□ 주요공정

ㅇ 기존 카메라 및 기타 통신 설비 철거 후 신규 설치

ㅇ 서버실 광통신장비 교체 및 통신 케이블 정비

4		행 정 사 항

□ 위험성 평가, 작업자 안전교육 등 공사 전 안전사고 예방 철저

□ 생산 공정에 영향이 있다고 판단되는 사항은 정수과 협의 후 진행

5		향 후 계 획

□ 2023. 4.	: 계약 의뢰 및 체결

□ 2023. 4. ~ 5.	: 제품 생산

□ 2023. 5. ~ 6.	: 제품 설치 및 시운전 완료

붙임  1. 설계내역서 1부.  끝.