문서번호	수질연구과-6573
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장
최은영	김상은	07/28
		조석주
협 조
	주무관		代신미현

2023년 시료 채취용 거름망

제작 구매계획

2023. 7.

서울물연구원

(수질분석부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 시료채취용 거름망 제작 구매계획

시료 채취용 거름망을 제작 공동구매하여, 사업소 및 정수센터에 배포함으로써, 수질관리 및 민원에 효율적으로 대응토록 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시(환경부고시제2023호-149호)

□ 소형생물 모니터링 관련 검사방법 표준화 시행 알림(수질과-6837)

Ⅱ		구 매 계 획

□ 추진배경

o 소형생물이 수질감시항목에 추가됨에 따라 정수센터 및 사업소에서 사용하는 거름망 규격을 표준화 및 통일하여 모니터링을 강화함

o 소형생물 검사방법(거름망 규격) 표준화 추진

- 모니터링 거름망 규격(고시): 기준100μm 이하

(기존) 150mesh(약 100μm) ⇒ (개선) 180mesh(약 88μm)

□ 세부규격

o 거름망 1(주머니형)

세부 내용
재질	폴리에스테르
규격	⊳거름망 본체 ‧ 길이 : 200 mm / 최대폭 : 135 mm ⊳ 거름망 묶음용 줄 굵기 : 2 mm / 길이 : 500 mm
눈금	⊳ 180 메시의 스크린 망사(1인치 길이에 있는 그물코 수) ⊳ 공극 크기 약 88μm

o 거름망 2(roll형)

물품명	재질	크기	눈금
실크스크린 망사	폴리에스테르	폭: 1.5m 길이: 100yd (잘라서 사용)	180메시 (공극 크기: 약 88μm)

□ 2023년 구매계획

o 소요기간: 2023년 하반기

o 품목: 거름망 주머니형(총 3,523개)

구분	정수센터(4)	수도사업소(8)	연구원
개수	총 2,100개	총 1,323개	총 100개

(붙임 2 참고)

ⅲ		소 요 예 산

□ 예산금액 : ****************

□ 예산과목 : 일반관리비, 재료비, 일반재료비(사업명 : 수질시험연구)

□ 구매방법

o 거름망(주머니형) : 수의계약

- 물품가격이 2,200만원 이하(부가세포함)로 견적서 제출, 수의계약 가능

- 2개 이상의 업체로부터 견적을 받아 최저가 제시한 업체랑 계약 추진

ⅳ		행 정 사 항

□ 시료 채취용 거름망 제작구매 계약 요청 : 총무과

□ 시료 채취용 거름망 배포(정수센터, 사업소) : 8월중

붙임 1. 상수도 소형생물 대응 매뉴얼 1부.

2. 수요조사표(기관별) 1부.

3. 산출기초조사서(주머니형) 1부.  끝.