문서번호

건강증진과-16062

주무관

검진팀장

건강증진과장

보건소장

결재일자

2023. 10. 31.

소민영

정칠복

김인복

10/31

공개여부

부분공개(5)

박현정

협  조

보건위생과장

이종철

보건행정팀장

윤성현

임상병리실 국소배기장치 설치 공사 계획

2023. 10. 30.

강    북    구

(건 강 증 진 과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: 내부검토 및 협의 중 문서 )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명:보건위생과 )
전문가 자문		(이행방안: )
절차 검토		( )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

임상병리실 국소배기장치 설치 공사 계획

2023년 작업환경 측정결과에 따른 후속조치로 특별관리물질 및 유해물질 취급작업장인 임상병리실에 국소배기장치를 조속히 설치하여 유해물질에 작업자가 노출되지 않도록 보호하고 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

「산업안전보건법」제39조(보건조치)

「산업안전보건기준에 관한 규칙」제422조(관리대상 유해물질과 관계되는 설비)

「2023년 상반기 작업환경 결과에 따른 후속조치 요청」행정지원과-22151(2023.6.12.)

Ⅱ		추진배경

「산업안전보건법」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따르면 사업주는 작업장에서 특별관리물질을 취급하는 경우에 그 작업장에 관리대상 유해물질의 가스·증기·분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치를 설치하도록 규정하고 있음

임상병리실에서는 검사 시 특별관리물질인 황산 등을 취급하고 있으므로 2023년 상반기 작업환경측정 결과에 따른 권고를 반영하여 국소배기장치를 설치하고자 함

Ⅲ		국소배기장치 설치 공사 계획

건 명: 임상병리실 국소배기장치 설치 공사

위 치: 강북구 한천로 897, 2층 임상병리실(번동, 강북구보건소)

공사내용

국소배기장치 설치대상(5개)

연번	설치위치	검사방법	사용시약	발생되는 유해물질
1	생화학장비 상부	검체와 화학반응	Cholesterol	페놀
		검체와 화학반응	Creatinine R1, R2	수산화나트륨
		검체와 화학반응	Direct Bilirubin R1, R2	황산, 염화수소
		검체와 화학반응	Total Protein	수산화나트륨
		검체와 화학반응	HbA1C Hemolyzing Reagent	Hydrochloric Acid(염화수소)
2	면역장비 상부	검체와 화학반응	Contrad 70	Potassium Hydroxide(수산화칼륨)
3	혈액학 장비 상부	검체와 화학반응	DXH CELL LYSE	이소프로필 알코올
4	수질검사 상부	가열	황산	황산
		검체와 화학반응	NANOCOLOR Nitrate 50	o-phosphoric acid(인산), 황산
5	PCR장비와 결핵도말실 중간상부			감염성 검사에 따른 정화 필요

※ 특별관리물질: 황산, 페놀 / 유해물질: 메틸알코올, 수산화나트룸, 이소프로필알코올, 염화수소 등

설치방법

- 각 검사기기 위에 흡입장치 설치

- 임상병리실에서 옥상으로 송풍관 설치

- 옥상에 유해물질 정화장치 설치

계약방법: 1인견적 수의계약(소액수의)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제25조제1항제5호가목, 제30조제1항제2호

추진일정

2023. 10. 18.~27.: 참여희망업체 견적제출 공지

2023. 10. 31.: 일상감사 및 계약심사 의뢰

2023. 11. 10.: 계약 및 착공

소요예산: 22,000천원

예산과목: 건강증진과, 건강증진과, 구민 건강증진, 의료검진, 진료지원 임상검사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		행정사항

보건위생과

전기공급을 위한 배전반 전원 스페어 확보(3상 380v)

창문 1개 구조변경 및 정화장치 옥상 설치 협조

기타 공사관련 지원사항 협조

붙임 설계내역서 1부.  끝.