현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성능위주설계 사전검토 전 내부 검토회의 개최 계획 알림(개봉동 170-33 외 2필지 신축공사)

1. 관련근거

가. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제8조(성능위주설계)

나. 서울시 성능위주설계 가이드라인('2023.10.1.)

다. 예방과-15925('2023.11.29.) 『성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상 보고(개봉동

170-33 주거용 오피스텔 신축공사』

2. 우리서 관내 건축허가 전 성능위주설계대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과 같

대상명	*************			건축주		*******		주요용도	***** *************
위 치	**************************							공사종류	**
구 조	**********************************
성능위주 설계업체	상호 (명칭)	************			등록 번호		***************			대표자	***
	소재지	************************* ****************
소 방 시 설	소화설비		소화기구, 자동소화장치(가스,주거용), 옥내소화전, 스프링클러, 물분무등소화설비(할로겐화합물 및 불활성기체소화설비)
	경보설비		자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기
	피난설비		피난기구(하향식 피난구,완강기,공기안전매트), 유도등, 피난유도선, 비상조명등, 인명구조기구
	소방활동설비		제연설비(부속실), 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비
	소방용수설비		상수도소화용수설비

이 내부 검토회의를 개최하고자 합니다.

가. 일    시 : 2023.12.12.(화) 14:00~

나. 장    소 : 구로소방서 2층 소회의실

다. 심의대상

라. 검토회의 구성

○ 위 원 장 : *******************************

○ 검토위원

- 예  방  과 : ***************

- 재난관리과 : ************

- 현장대응단 : **********************************

○ 업체 참석자 : ************************

마. 검토자료

○ 성능위주설계 가이드라인 조치계획 [붙임2](메일 별도송부)

○ 성능위주설계 관련도서 [붙임3](메일 별도송부)

○ 성능위주설계 사전검토서 [붙임4](메일 별도송부)

3. 행정사항

가. 검토위원께서는 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사

항을 도출할 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. [붙임1]서울시 성능위주설계 가이드라인 1부.

2. [붙임2]오류동 주거용오피스텔 신축공사 성능위주설계 가이드라인 조치계획 1부.

3. [붙임3]오류동 주거용오피스텔 신축공사 건축 및 소방도면 1부.(별도송부)

4. [붙임4]오류동 주거용오피스텔 신축공사 성능위주설계 사전검토서 1부.(별도송부)  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	재난관리과장, 현장대응단장
소방시설지도관	김민범		예방팀장	박종현		예방과장	이기주		소방서장	12/04
윤영재
협조자	소방시설지도관	장동열
시행	예방과-16215	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6273	/전송	02-2187-8286	/	bum-kff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)