문서번호	시설과-494
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
송용현	문석기	이상국		01/15
				최홍연
협 조
	주무관		천미영

2024년 서울대공원 급·배수관 유지관리 추진계획(연간단가)

2024. 01.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년서울대공원 급·배수관 유지관리

추진계획(연간단가)

서울대공원의 주요 기반시설인 상수도, 잡용수(지하수, 조절저수지)등, 급수설비와 건물 내 오·배수관과 방사장 매립 배관의 보수, 노후 밸브함, 동결심도(1.1m)를 현장에 맞게 개선하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

구 분	지하공동구내	동물사/외부방사장	지하수	비 고
길 이(km)	***	**	*
관 경(D)	*******	******	******
용 도	*******	********	****
장 소	********	*******	*******

○ 2024년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획[시설과-165호(2024. 01. 05.)]

Ⅱ		시설현황

※ 상수도 및 잡용수 등 관로 도면 첨부

Ⅲ		추진방향

○ 노후 동물사 건물내 급·배수관 및 밸브함 등 개선

- 남미관, 제1아프리칸 등 동물사 방사장 내 노후 급배수관 교체

- 맹금사, 시슴사 등 동물사 방사장내 노후 밸브함 교체

○ 공동구 내 급수배관 누수율 최소화를 위한 사전점검 강화 및

누수발생 시 신속한 대응

- 공동구 내 배관·집수정 펌프 및 기류팬 가동상태 사전 점검 시행

- 누수발생시 신속한 보수(상하수도 공사 전문업체)조치

○  외부 방사장 내 노후 매립 급·배수관 교체, 우수관 분리 및 개선

- 사슴사 등 방사장 급·배수관 및 우수관 분리 개선

- 기타 야외 방사장 음수대 및 노후 급·배수관 교체

- 부대업장 급수 노후 밸브함 및 동결심도(1.1m) 개선

○  기타 옥외 밸브 및 계량기함 교체(서울시 아리수본부 제작승인 제품)

Ⅳ		시행계획

○ 공 사 명 : 2024년도 서울대공원 급·배수관 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2024년 03월 ~ 12월

○ 공사내용

- 서울대공원 내외 노후 급·배수관, 밸브 및 밸브함 교체, 동결심도 개선

- 동물사 건물 내 급·배수관 및 내부방사장 내 노후 매립 배관 개선 및 유지보수

- 동물사 건물 외 음수대 및 외부방사장 내 급·배수관 동결심도 개선

○ 소요예산 : 300백만 원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

-「************************************************************************

○ 예산과목

공원이용 시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(노후 급·배수관 정비)

Ⅴ		행정사항

○ 공사 계약의뢰 : 1월 중

○ 입찰공고 및 계약 : 2월 중

○ 공사시행 : 3월 ~ 12월 까지

○ 정산 및 준공처리 : 12월 말

붙임 : 상수도 및 잡용수 등 관로 도면 각 1부. 끝.