중대재해처벌법 관련 유해․위험요소 발굴 및 조치(1팀)

□ 유해‧위험요소 발굴(발견)

ㅇ 센터내 중앙계단에는 미끄럼 방지 조치가 되어있으나, 창고 계단에는 미끄럼 방지 조치가 되어 있지 않아 조치가 필요한 상황

- 창고계단의 물품을 가지러 가는 경우 전등을 켜지 않고 다녀오는 경우가 있어 직원들의 안전에 대한 인식 부족 제기

□ 대책(계획) 수립

ㅇ 현재 센터 창고 계단 및 정문 앞 계단에 미끄럼 방지조치가 되어 있지 않아 눈이나 비가 오는 날에 미끄러져 직원들 부상의 우려가 있는 상태

□ 개선내용(효과)

ㅇ 미끄럼 방지 테이프 부착 및 주변 공간확보로 직원들의 이동 공간 확보 및 직원들의 유해·위험 요소 제거 개선

개선 전	개선 후

□ 향후계획

ㅇ 계단 주변 충분한 공간 확보와 지속적인 전달 교육 실시, 향후 다른 유해·위험요소 지속적 발굴 추진

중대재해처벌법 관련 유해․위험요소 발굴 및 조치(2팀)

□ 유해‧위험요소 발굴(발견)

ㅇ 1번 차고 셔터문 상단 우측 스프링 노후로 인한 파손

□ 대책(계획) 수립

ㅇ 셔터문 강하로 인한 파손 및 대원 부상 우려로 상단 스프링 교체 계획 수립

□ 개선실적

ㅇ 셔터문 상단 스프링 교체로 유해·위험 요소 제거 조치

조치 전 사진	조치 후 사진

중대재해처벌법 관련 유해․위험요소 발굴 및 조치(3팀)

□ 유해‧위험요소 발굴(발견)

ㅇ 배수관에서 흐르는 물이 아스팔트를 타고 얼어 보행자 낙상사고 우려

□ 대책(계획) 수립

ㅇ 장비회계팀에 배수관 연장공사 요청

□ 개선내용(효과)

ㅇ 배수관 연장공사 전까지 결빙 부위에 염화칼슘 살포 및 차단막 임시설치

위험요소	임시조치

□ 향후계획

ㅇ 공사전까지 꾸준한 관리 감독을 통하여 보행자 안전확보에 유의