아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공기호흡기 면체 작동불량 관련 사례 전파 및 자체점검 계획(알림)

1. 안전지원과-4202(2024.02.21.)호 "공기호흡기 면체 작동불량 관련 사례 전파 및 자체점검 계획(알림)"과 관련입니다.

2. '23. 11월 경기소방학교 신임자교육 중 면체 양압모드에서 면체 내부로 외부 공기가 유입되는 현상이 발생되어 다음과 같이 공기호흡기 면체 작동불량 사례를 전파하고,

* 11. 28.(화) 직무능력 검증 프로그램 - 전문체력측정 중 교육생 1명 양압불량 인지,
11. 30.(목) 실화재 훈련 중 양압상태에도 교육생 2명 연기흡입 호소

⇨ 11. 30일 저녁 전량조사를 통해 불량면체 26개 확인(양압불량 5개(2개 추가발견), 렌즈코팅 불량 21개)

✔ 사고 제품 : 한컴라이프 SCA550X / ’20년 이후 서울 12,748점 구매

3. 위와 관련, 공기호흡기 면체 작동불량 사례가 전파되어 다음과 자체점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 제출하여 주기 바랍니다.

가. 점검대상 : 공기호흡기 모든 면체

나. 점검방법 : "붙임3" 참고

	< 점검방법/요약>
1) 공기호흡기 등지게와 면체 결합하고 얼굴에 면체 착용(용기 밸브 개방) 2) 대기호흡에서 양압호흡으로 전환 후 양압호흡 4 ~ 5회 정도 실시 3) 대기호흡 전환 후 공기차단 버튼 눌러 용기의 공기 차단(대기호흡 정상 작동여부 확인) ※ 양압모드에서 외부 공기가 유입되거나 대기호흡 전환이 안 될 경우 불량(즉시 보고)

다. 결과보고 : "붙임2" 참고(이상없는 경우도 문서 보고)

라. 제출기한 : "24. 02. 27.(수)까지 문서제출

4. 향후 계획

가. 2024년 상반기 중 제작사(한컴라이프케어) 방문점검 예정

- 문제 소지가 될 수 있는 양압전환레버의 부속을 교체할 예정

붙임  1. (경기도)공기호흡기 면체 작동불량 관련 사례 전파 1부.

2. 00(00)공기호흡기 전수검사 결과 보고(서식) 1부.

3. 면체 점검방법(SCA550) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 현장대응단장, 신정119안전센터장, 신월119안전센터장, 목동119안전센터장, 신트리119안전센터장
소방장	박민형		장비회계팀장	강동군		소방행정과장	02/22
이은와
협조자
시행	소방행정과-1974	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 소방행정과	/	http://fire.seoul.kr/yangchun
전화	02-6981-8622	/전송	02-2187-8326	/	piz73mh@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)