문서번호	시설과-2691
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울시립미술관장
서혁	박지영	김미경		03/25
				최은주
협 조
	미술아카이브과장		정유진
	운영과장		오근

'24년 중대재해예방 및 해빙기 대비

서울시립미술관 시설물 안전점검 결과 보고

2024. 3. 22.

서울시립미술관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'24년 중대재해예방 및 해빙기 대비

서울시립미술관 시설물 안전점검 결과 보고

시설물의 재난 발생요인을 사전 예방하고, 미술관의 원활한 수행을 위하여 '24년 해빙기 대비 점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		추진근거

○ ’24년 중대재해예방 및 해빙기 대비 서울시립미술관 시설물 안전점검 계획

[시설과-1776(‘24. 2. 27.)]

Ⅱ		점검개요

□ 기 간 : 2024.  2. 26. ~  3. 20.

□ 대 상 : 서울시립미술관 본관 및 분관(총 7개소)

구 분	소 재 지	면적(㎡)	층수	비고
서소문 본관	중구 덕수궁길 61	13,434	3/2
북서울미술관	노원구 동일로 1238	17,113	3/3
미술아카이브	종로구 평창문화로 101	5,590	5/1
남서울미술관	관악구 남부순환로 2076	1,570	3/1
난지창작스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1	2,122	2/1
백남준기념관	종로구 종로53길 12-1	87.84	1/1
SeMA벙커	영등포구 여의대로 지하76	957.98	0/1

□ 방  법 : 각 분야별 담당자 2인 합동점검(시설과, 운영과)

□ 점검자 : 분야별(건축·기계·전기·통신·소방) 담당자

□ 분야별 점검내용

- 건축분야 : 구조, 외벽 마감, 내벽 및 바닥 마감 상태, 주변시설 등

- 기계분야 : 보일러, 공조기, 각종 펌프류, 정화조, 승강기 상태 등

- 소방분야 : 자동화재탐지설비, 유도등, 비상조명등, 소화기, 소화전 상태 등

- 전기분야 : 수․배전반, 조명, 변압기, 누전차단기, 방범․방재, 비상 발전기 상태 등

- 통신분야 : 통신장비 및 CCTV 작동상태 등

Ⅲ		점검결과

□ 점검결과 : 서소문 본관 6건, 북서울 2건, 백남준 1건 (건축분야 9건)

북서울 1건(기계분야 1건)

분야	점 검 결 과 (조치예정 분야)
건축	◦본관 : 옥상 판넬실리콘 일부 균열, 카스토퍼 파손, 빗물받이 침하(2), 돌계단 돌출, 마당 배수철판 녹발생
	◦북서울미술관 : 3층 이음길 바닥 논슬립 박리, 별광장 데크 및 주차장 진입로 바닥 일부 침하 ◦백남준기념관 : 외부 동관선홈통 단부 파손
기계	◦북서울미술관 : 기계실 보일러 2호기 게이트 밸부 누증 발생
전기	특이사항 없음
소방	특이사항 없음
통신	특이사항 없음

Ⅳ		조치계획

□ 조치계획 : 건축분야 9건과 기계분야 1건에 대해 계획수립 후 보수예정

붙임  1. 2024년 분야별 안전점검 결과표 각 1부.

2. 점검 지적사진 각 1부.  끝.