		동 대 문 소 방 서
수신자		내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련 문서

가. 재난관리과-519(2024.1.23.)호 「2024년 소방용수시설·출동로 운영 기본계획 알림」

나. 청량리119안전센터-797(2024.3.6.)호 「′24년 해빙기 소방용수시설·비상소화

장치 일제조사·정비 계획 자체 보고」

2. 우리 센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설(소화전)이 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자	확인자	비고
동대문구 천장산로11길 36.	비상소화장치 15호 (2723호소화전 동일) (사용불가)	지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돔 및 제수변 스핀들 불량으로 출수 불가한 상태	2024.4.8.	*********

붙임  소방용수시설 고장발생 보고(비소함15호 와 소화전 2723호 동일) 1부.  끝.

소방위	서승찬		진압2팀장	정장호		119안전센터장	04/11
구익현
협조자
시행	청량리119안전센터-1211	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299, 1층 사무실	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1360	/전송	02-2187-8186	/	chan0267@seoul.go.kr	/	부분공개(5)