문서번호	시설보수과-3887
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김영현		04/24
		代이영택
협 조
	주무관		송준행

2024년 상반기 정기안전점검 결과보고

(길음교)

2024.  4.

북부도로사업소

(시설보수과)

길음교 정기안전점검 결과표

기본현황

가. 일반현황
용 역 명	2024년 상반기 정기안전점검(길음교)			점검기간	2024. 4. 22. (월)
관 리 주 체 명	서울특별시 북부도로사업소			대 표 자	북부도로사업소장(김만호)
공동수급	-			계약방법	자체수행
시 설 물 구 분	도로교량			종 류	도로교량		종 별	3종
준 공 일	1976년 3월 1일 (확장,램프포함) 1989년 8월 31일			점검금액 (천원)	-		안전등급	B
시 설 물 위 치	서울시 성북구 돈암동 26-2			시 설 물 규 모	(본선) B=35m, L=45m (램프) B=7.0m, L=110m
나. 점검 실시결과 현황
중대결함	- 시설물의 중대결함은 없음
점 검 주요결과	- 바닥판 : 박락/박리, 균열, 철근노출, 백태 등 - 교대 및 기초 : 누수흔적 및 낙서 등 - 거더 및 가로보 : 전차정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함 - 교면포장 : 보도부 방수층 손상 외 추가손상 발견 못함 - 배수시설 : 특이사항 발견 못함 - 신축이음 : 신축이음 부식/누수/협착/차수덮개 유실 - 연석 및 난간 : 전차정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함 - 안전시설물 등 : 특이사항 없음
주 요 보수·보강	- 주요보수 : 단면보수, 표면보수, 주입보수, 신축이음 보수 - 주요보강 : 없음
다. 책임(참여)기술인 현황
구 분		성 명	과업 참여기간			기술등급
책임기술인		김 영 현	2024. 4. 22. (1일)			초급기술인
참여기술인		송 준 행	2024. 4. 22. (1일)			중급기술인
라. 참고사항
※ 정밀안전점검용역 시행 (2023.3.29.~2024.2.28.) : ㈜청운구조안전연구원 외 1사

정기안전점검 실시결과 요약표

부재(부위)	점검결과	조치 필요사항
바닥판	박락/박리, 균열, 철근노출, 백태 등	단면보수,단면(방청)보수,주입보수 등 '24년 일상유지(교량,고가 등) 보수업체에 작업지시
교대, 교각	누수흔적 및 낙서 등	주의 관찰
거 더	전차 정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함	주의 관찰
기 초	전차 정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함	주의 관찰
교면포장	보도부 방수층 손상 외 추가손상 발견 못함	보도부 방수층 등 재포장 '24년 일상유지(교량,고가 등) 보수업체에 작업지시
신축이음	신축이음 부식/누수/협착/차수덮개 유실	신축이음 보수 '24년 일상유지(교량,고가 등) 보수업체에 작업지시
가로보 및 세로보	전차 정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함	주의 관찰
배수시설	배수시설 관련 특이사항 없음	-
연석 및 난간	전차 정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함	주의 관찰
점 검 로	특이사항 발견 못함	-
안전시설물 등	전차 정밀안전점검 등 지적사항 외 추가손상 발견 못함	-

붙임 : 정기안전점검 결과보고서 1부.  끝.