문서번호	방재시설부-11283
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		김흥근	11/06 代서관석
협조

안전관리계획서(유입수로) 보완 검토보고 (중동빗물펌프장 증설공사)

2014. 11.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

안전관리계획서(유입부로) 보완 검토보고

(중동빗물펌프장 증설공사)

“중동빗물펌프장 증설공사” 안전관리계획서(유입수로) 보완 사항에 대한 검토보고임

※ 관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독1처-11033호(2014. 10.30)

사업개요

❍ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사

❍ 위     치 : 마포구 성산동 99-5 일원

❍ 규     모 : 펌프장 증설(증설210㎥/분,140(350Hp),70(180Hp) 각1대)

❍ 사업기간 : 2013. 1. 4 ∼ 2014. 12. 20(총차 : ~ 2016. 4. 30)

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단 / (주)금강주택

❍ 총사업비 : 4,641백만원(도급비 4,740백만원 중 1,854백만원)

보고내용

❍ 관련근거

- 건설기술진흥법 제62조, 시행령 제98조, 시행규칙 제58조

- 현장참여자 업무지침서 제48조(현장관리), 제61조(안전관리)

❍ 주요 보완내용

- 굴착공사 및 흙막이 공사 작업안전

- 유입수로 안전교통통제 계획도 및 시공상세도 보완

점검항목 및 점검사항	보 완 사 항 검 토	검토 결과	비고
1.건설공사 개요	〈시공계획서〉 1. 공사기간 : 2014. 10. 25. ~ 2014. 11. 25	적정
2.안전관리조직	〈시공계획서〉 2. 안전관리조직 ․ 현장대리인 : 윤기선 ․ 품질관리자 : 최규정 ․ 안전관리감독자 : 김상우, 김철호 ․ 공사 및 안전관리감독자 : 이강수
2.공종별안전 점검계획	〈시공계획서 보완〉 3.2.(2) 굴착 및 흙막이 위험 및 점검 포인트 참조	적정
3.공사장주변의 안전관리 대책	〈시공계획서 보완〉 3.3.1 일반안전관리 사항 참조	적정
4.통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한계획	〈시공계획서 보완〉 3.3.1 일반안전관리 사항 참조	적정
5.안전관리비 집행계획	〈시공계획서〉 6.안전관리비 계상 -안전관리비 계상내역참조	적정
6.안전교육 및 비상시 긴급 조치계획	〈시공계획서〉 3.4.(4) 안전관리계획 4)교육훈련계획 참조	적정
7.공종별 안전관리계획	〈시공계획서〉 6. 공종별 안전작업 절차서 참조	적정
8. 시공상세도	〈시공계획서 보완〉 7. 안전교통통제 계획도 외 참조	적정

❍ 검토내용

※ 건설기술진흥법 시행령 제 99조 안전관리계획의 수립기준 , 동법시행규칙 제58조 안전관리계획의 수립기준 별표 7)

검토의견

❍ 안전관리 계획서가 관련 규정에 의거 적정하게 수립된 바, 공단검토대로 승인코자하며,

❍ 안전관리계획서에 따라 점검 확인 및 지도를 실시토록 공단감독에게 지시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 안전관리 계획서(유입수로 공사부분)  1부.  끝.