문서번호	시설보수과-4259
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤	박용선	11/10 송상영
협 조
	주무관		김호규

시민과 함께하는 숯내교 안전점검 결과보고

2014. 11

시민과 함께하는 숯내교 안전점검 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 숯내교에 대한 시민과 함께하는 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고하는 것임.

※ 관련근거 : 시설보수과-4106(2014.11.06)호 시민과 함께하는 숯내교 안전점검계획

Ⅰ		숯내교 현황

위치 및 교량전경

숯내교

교량현황

구 분		내 용		구 분			내 용
시설물명		숯내교		준공일자			2010. 5. 31
시설물위치		서울특별시 송파구 문정동 ～ 강남구 자곡동
설계하중		DB-24	받침장치		NIELSEN ARCH : 스페리컬받침 합성형거더교 : 탄성받침
제원	폭	B=33.0m
	연장	L=230m
구조 형식	상부	NIELSEN ARCH + 합성형거더교				기초 형식		교대	말뚝기초
	하부	교대 : 역T형, 교각 : 다주식						교각	Mass기초

Ⅱ		점검개요

점검일시 : 2014.11.06(목)  16:00~17:40

점검대상 : 교량 하부(합성거더, 닐센아치), 교량 상부

점검 참가자 : 총 17명(외부 12명, 동부도로사업소 5명)

► 시민대표(11) : 강감창 시의회부의장(송파구 제4선거구), 지역주민 10명

► 하자점검 용역사(1) : ㈜삼림엔지니어링 이상범이사

► 동부도로사업소(5) : 송상영소장외 4명(시설보수과)

Ⅲ		점검결과

점검위치	점검결과	조치계획	비고
보도부 (남측 중앙부)	교통안내표지판(자전거 및 보행자겸용도로) 틀어짐	원상복구 조치완료
점검통로 (P1~P2)	점검통로(닐센아치교 구간) 지주볼트 풀림(2개소)	하자보수 요청 예정 (용역사에 점검 지시)

Ⅳ		행정사항

시민 참여자 점검수당 지급

► 시의원 및 시민대표 : 11명×100,000원=1,100,000원

► 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단 운영,

일반운영비, 사무관리비

붙 임  1. 외부참가자 명단 1부.

2. 점검사진 2매. 끝.