태풍대비 빗물펌프장․수문 합동점검 보고서

□ 펌프장명 :

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 운영프로그램(캘리브레이터 및 가상 수위)에 의한 수방설비 확인 (PC표시상태 및 현장)
1) 모터펌프 작동 및 관리사항
2) 밸브 작동 및 관리사항
3) 제진기 작동 및 관리사항
4) 수문 작동 및 관리사항
5) 차단기 작동 및 관리사항
6) OCR, OVR등 수배전설비 작동 및 관리사항
7) 이상 작동시 경고사항(경고음등) 표출여부
8) 설비별 운전제어 설정여부(초기가동 수위등)
2. 영상감시설비 작동 및 관리사항
3. 수위계 작동 및 관리사항(기준점 및 측정값)		내수위
4. 수방설비 외부점검 및 관리사항 1) 전기설비 정기검사 및 요청검사 2) 크레인 정기검사
5. 태풍(폭우 및 강풍)대비 수방시설물 관리사항
6. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리

2013.   .    .

○ 점검자(시청) :  소속             직급     성명         (인)

직급     성명         (인)

(구청) :  소속             직급     성명         (인)

직급     성명         (인)