의원 요구 자료 제출

시 행	물재생계획과-15097
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

전문관		하수계획팀장	물재생계획과장	물관리정책관	도시안전실장	결재
김재승		이도우	최진석	김학진	11/25 조성일
협 조
	하천관리과장				김용학
	하수정보팀장				이승원
	하수정비팀장				심형보
	하수관리팀장				최승각

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 947번, 오봉수의원, 도시안전건설위원회)

하수도시설물 유지관리와 관련, 시의원(오봉수위원, 새정치민주연합) 요구자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

오봉수의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

【요구번호 : 947번】

최근 5년간 다음 자료

1. 지하시설물 관리 대장, 하수관 관리 및 노후도 평가 대장, 맨홀 관리대장       및 작업일지(우수관, 하수관, 차집관로, 하천등)

2. 서울시 하수관 관리를 위한 예산 항목별(예산, 지출) 통계

3. 지하시설물(우수관, 하수관, 차집관로, 우수측구 등) 민원 및 사고 접수       대장

4. 침수 사고일지, 피해현황, 복구 예산지출 현황, 하수 및 우수, 오수관 유지관리 현황(준설 포함) 및 대책(구청별)

5. 냄새 지도 및 민원 현황 (침수피해, 냄새민원, 도로침하, 외)

6. 지하시설물 관리를 위한 GIS(지리정보시스템) 운영 현황, 예산 및 관리대장

1. 지하시설물 관리 대장, 하수관 관리 및 노후도 평가 대장, 맨홀 관리대장 및 작업일지(우수관, 하수관, 차집관로, 하천등)

□ 하수관 관리 및 노후도 평가 대장 현황

○ 하수도관리전산시스템(GIS)에서는 해당 하수관로에 대한 아래 관리항목을 관리하고 있으며, 노후도 평가에 대해서는 매설년도와 현재 개보수등급을 기록하고 있음.

1	고유번호	11	끝맨홀	21	연장	31	사용개시년도	41	관저고/관주기	51	개보수방법
2	처리구역명칭	12	배제방법	22	시점지반고	32	검사여부	42	심도_관주기	52	개보수굴착구분
3	배수구역명칭	13	재질코드	23	종점지반고	33	개보수판정등급	43	자료상태	53	측량분류
4	배수분구명칭	14	구조물형태	24	시점관저고	34	관경확대여부	44	새자료여부	54	시행처구분
5	관번호	15	매설일자	25	종점관저고	35	경사조정여부	45	유입하천	55	기존개보수판정등급
6	지형지물코드	16	라이닝여부	26	시점심도	36	관경주기	46	비고	56	상대측량구분
7	색인번호	17	원형관구경	27	종점심도	37	관번호관경주기	47	공사계획년도	57	탐사불탐구분
8	관리기관코드	18	가로길이	28	평균심도	38	관경연장주기	48	공사실행여부	58	차집시설물여부
9	부서코드	19	세로길이	29	경사_천분률	39	관경연장심도주기	49	공사면적
10	시작맨홀	20	관열수	30	고빈도사유	40	년도관경연장주기	50	공사개소

○ GIS 하수관로 대장 예시는 붙임 1과 같음.

□ 맨홀 관리 대장 및 작업일지

○ 하수도관리전산시스템(GIS)에서는 해당 맨홀에 대한 아래 관리항목을 관리하고 있으며, 작업일지는 시스템에서 통합관리토록 하고 있음.

1	고유번호	8	관리기관코드	15	뚜껑재질코드	22	맨홀내부_INVERT유무코드	29	방향각도
2	처리구역명칭코드	9	부서코드	16	맨홀내부재질코드	23	접속관수	30	비고
3	배수구역명칭코드	10	매설일자	17	맨홀종류코드	24	집수정역할유무	31	악취차단장치설치여부
4	배수분구명칭코드	11	최종준설일자	18	구조물형태코드	25	지반고	32	악취(HS)농도
5	맨홀고유번호	12	사다리설치유무코드	19	맨홀용도코드	26	자료상태코드	33	악취측정일자
6	지형지물코드	13	맨홀뚜껑규격코드	20	맨홀내부퇴적높이	27	새자료여부코드	34	차집시설여부
7	색인번호	14	맨홀뚜껑관리상태	21	맨홀내부관리상태	28	개통상태코드

○ GIS 맨홀대장 예시는 붙임 1과 같음

2. 서울시 하수관 관리를 위한 예산 항목별(예산, 지출) 통계

□ 2010 (단위: 백만원)
연번	단위사업명	세부사업명	예산액	지출액	잔액
1	하수도 관리	유출지하수 등 조사 외 9건	5,091	3,022	2,069
2	하수관거 신설, 개량	자치구 지선 하수관거 개량 지원 외 24건	41,990	34,514	7,476
3	하수관거 종합정비	성수2 배수분구 하수관거 종합정비 외 27건	100,803	95,157	5,646
4	하수암거 보수, 보강	화곡3동 외 3개소 하수암거 보수보강 외 19건	17,230	14,079	3,151

□ 2011 (단위: 백만원)
연번	단위사업명	세부사업명	예산액	지출액	잔액
1	하수도 관리	유출지하수 등 조사 외 8건	4,474	4,056	418
2	하수관거 신설, 개량	자치구 지선 하수관거 개량 지원 외 45건	52,272	44,144	8,128
3	하수관거 종합정비	성수2 배수분구 하수관거 종합정비 외 31건	82,025	79,489	2,536
4	하수암거 보수, 보강	하수시설물 긴급복구 및 정비 외 13건	10,300	8,729	1,571

□ 2012 (단위: 백만원)
연번	단위사업명	세부사업명	예산액	지출액	잔액
1	하수도 관리	유출지하수 등 조사 외 5건	2,811	2,416	395
2	하수관거 신설, 개량	자치구 지선 하수관거 개량 지원 외 71건	111,210	96,466	14,744
3	하수관거 종합정비	가회 배수분구 하수관거 종합정비 외 27건	138,809	132,787	6,022
4	하수암거 보수, 보강	서울광장 주변 하수암거 보수보강 외 19건	17,315	14,222	3,093

□ 2013 (단위: 백만원)
연번	단위사업명	세부사업명	예산액	지출액	잔액
1	하수도 관리	유출지하수 등 조사 외 7건	3,885	2,878	1,007
2	하수관거 신설, 개량	자치구 지선 하수관거 개량 지원 외 64건	111,353	102,406	8,947
3	하수관거 종합정비	가회 배수분구 하수관거 종합정비 외 25건	121,151	117,157	3,994
4	하수관거 보수보강	평창동 94외 4개소 하수관거 보수보강 외 31건	27,110	25,372	1,738

□ 2014 (단위: 백만원)
연번	단위사업명	세부사업명	예산액	지출액	잔액
1	하수관로 정비 (주민참여사업)	송천동 637번지 주변 하수관 정비 외 9건	2,907	2,907	0
2	하수도 관리	유출지하수 등 조사 외 9건	5,530	2,673	2,857
3	하수관로 신설개량	자치구 지선 하수관로 개량 지원 외 56건	111,138	58,442	52,696
4	하수관로 종합정비	가회 배수분구 하수관로 종합정비 외 34건	145,433	81,564	63,869
5	하수관로 보수보강	평창동 94외 4개소 하수관로 보수보강 외 50건	43,842	26,720	17,122

3. 지하시설물(우수관, 하수관, 차집관로, 우수측구 등) 민원 및 사고 접수대장

□ 지하시설물 민원 및 사고 접수대장은 붙임 2과 같음.

4. 침수 사고일지, 피해현황, 복구 예산지출 현황, 하수 및 우수, 오수관 유지관리 현황(준설 포함) 및 대책(구청별)

□ 수해 발생일

년도	빈도	수해 발생일
2010	8회	8.7호우, 8.13호우, 8.10호우, 8.29호우, 9.1태풍, 9.5호우, 9.9호우, 9.21호우
2011	4회	6.28호우, 7.2~3호우, 7.7~14호우, 7.26~29호우
2012	6회	7.5~6호우, 7.13호우, 7.19태풍‘카눈’, 8.14~16호우, 8.20~23호우, 8.28태풍‘볼라벤’
2013	4회	7.4호우, 7.13호우, 7.22호우, 9.14호우
2014	3회	6.22호우, 6.23호우, 8.21호우

□ 수해 및 복구현황                                         (금액단위:백만 원)

구 분			2010				2011				2012				2013				2014
			피해		복구		피해		복구		피해		복구		피해		복구		피해		복구
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계			24,574	22,139	24,575	46,490	20,950	31,143	20,957	97,321	747	345	747	759	116	906	116	1,412	61	37	61	61
인명	소 계		3	-	4	40	18	-	25	188	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
	사 망		3	-	4	40	16	-	22	175	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
	실 종		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	부 상		-	-	-	-	2	-	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사유 시설	소 계		24,387	11,220	24,387	24,558	20,750	9,262	20,750	20,944	745	326	745	740	106	66	106	87	61	37	61	61
	주택	전파	-	11,220	-	24,558	1	9,262	1	20,944	-	326	-	740	-	66	-	87	-	37	-	61
		반파	1		1		16		16		-		-		1		1		-		-
		침수	18,664		18,664		14,851		14,851		514		514		82		82		61		61
	소상공	침수	5,397		5,397		5,688		5,688		222		222		22		22		-		-
	농작물 등		325		325		194		194		9		9		1		1		-		-
공공 시설	소 계		184	10,919	184	21,892	182	21,881	182	76,189	2	19	2	19	10	840	10	1,315	-	-	-	-
	도 로		7	310	7	1,726	16	1,062	16	1,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하 천		15	1,234	15	3,146	14	1,148	14	4,750	-	-	-	-	4	661	4	1,115	-	-	-	-
	소하천		3	22	3	75	8	711	8	9,764	-	-	-	-	5	170	5	191	-	-	-	-
	산사태		23	2,609	23	7,133	47	6,764	47	39,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	상하수도		1	158	1	3,203	19	821	19	2,261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학 교		29	269	29	269	3	189	3	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공 원		10	393	10	399	21	1,065	21	1,423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공건물		2	6	2	6	10	6,477	10	9,280	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	군사시설		47	1,482	47	1,485	16	2,271	16	4,294	1	9	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		47	4,436	47	4,450	28	1,373	28	3,876	-	-	-	-	1	9	1	9	-	-	-	-

※ 국가재난관리시스템(NDMS)상 피해 확정된 결과임

- 인명 및 사유재산 관련 피해는 서울시에서 발생한 피해 기준

- 경제적 피해는 정부산출 기준에 따름 (소상공 관련 피해는 건수만 포함)

□ 최근 5년간(2010~2014.10) 하수 및 우수, 오수관 유지관리 현황(준설포함)

연도	하수관 개·보수현황 (우수, 오수관 포함) (단위 : m)	빗물받이 개·보수현황 (단위 : 개소)	맨홀 개·보수현황 (단위 : 개소)	하수관로 준설 현황 (단위 : m)
2010년도	50,715	5,482	2,112	1,079,505
2011년도	43,838	7,057	1,687	1,259,103
2012년도	37,314	6,768	1,713	1,732,756
2013년도	32,175	6,477	1,492	1,550,555
2014.10월	27,883	5,178	1,239	1,074,369

□ 구청별 최근 5년간(2010~2014.10) 하수 및 우수, 오수관 유지관리 현황

(준설포함)은 붙임 3와 같음.

5. 냄새 지도 및 민원 현황 (침수피해, 냄새민원, 도로침하, 외)

□ 냄새 지도 및 민원 현황은 붙임 4와 같음.

□ 침수피해 민원현황은 붙임 5와 같음.

6. 지하시설물 관리를 위한 GIS(지리정보시스템) 운영 현황, 예산 및 관리대장

□ 하수도관리전산시스템 운영현황

○′98.12~′03.04 : 하수도 시설물조사 및 도면을 통한 DB 구축 단계, 프로그램 개발 완료

○′03.07~′10.02 : 1단계 구축 이후 시스템 보완 및 신설·개량된 물량 추가 DB화 시행

○′10.03~′14.09 : 구축이후 유지관리, 매년 1년 단위 DB 갱신

- ′10년 : 155km,  ′11년 : 170km,  ′12년 : 279km,  ′13년 : 297km, ′14년 : 300km 추진 중

○ 운영이력, 접속현황(작업내역), 관망도 출력내역 등 시스템에서 관리하고 있음.

□ 운영 예산

○ 사업예산 및 GIS DB 정확도 개선 현황                                 (단위 : 천원)

연도	사업비	계약금액	GIS DB 정확도개선 현황	비고
2010년	779,000	696,150	155km
2011년	1,130,000	737,000	170km
2012년	1,562,000	1,352,260	279km
2013년	1,507,000	1,335,000	297km
2014년	1,855,000	1,650,000	300km

※ 사업비 및 계약금액에는 하수도관리전산시스템 유지관리(성능향상 포함)와 하수관로 정확도개선 사업비 포함

따로붙임 :  1. GIS 하수관로·맨홀 관리대장 1부

2. 지하시설물 민원 및 사고접수대장 1부

3. 구청별 최근 5년간(2010~2014.10) 하수 및 우수, 오수관 유지관리 현황(준설포함) 1부

4. 냄새 지도 및 민원 현황 1부

5. 침수피해 민원현황 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	이 도 우
			최 승 각
			심 형 보
			이 승 원
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	최 철 민
	☎ 2133-3786	주무관	김 재 승
	☎ 2133-3790		이 원 영
	☎ 2133-3795		홍 광 호
	☎ 2133-3813		신 중 선
	☎ 2133-3812		유 우 열
	☎ 2133-3837		조 세 호
	작 성 일 : 2014. 11.