다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이태원 구급차량(6-2호) 배터리 교체 완료 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-19588(2013.12.26.)호 『2014년 소방장비 관리운용 기본계획』

나. 이태원119안전센터-5874(2014.12.9.)호 『이태원119안전센터 구급차량(6-2호)수리 계획 보고』

2. 위 (호)와 관련 우리119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 구급차량(6-2호)에 대한 수리완료 후 붙임과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

연번	차명(차량번호)	수리일자	수리내역	장 소	고장내용
1	그랜드스타렉스 (79소8586)	2014.12.10.(수) 09:00 ~ 11:00	(12V) 구급차량용 배터리 교환	본서 이동정비반	배터리 전압 부족으로 인한 MDT재부팅 현상

3. 검수자 : 소방위 최창순(펌프차), 소방교 박유신(구급차), 소방교 손창우(탱크차)

4. 행정사항

가. 구급차량 배터리 교체 후 소방행정정보시스템 입력 및 차량점검부 기록유지 함.

나. 각 팀 구급운전요원에게 배터리 교체 및 사용시 유의사항 전달함.

다. 황금시간 목표관리제 관련 차고탈출시간 및 이동소요시간 향상을 위해 배터리를 교체함

붙임  구급차6-2호 배터리 교체 완료 사진 1부.  끝.

★담당자	박유신		1팀장	이재동		119안전센터장	12/11 정기찬
협조자
시행	이태원119안전센터-5909	(		)	접수		(		)
우	140-858	서울특별시 용산구 이태원로 196(이태원동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)793-1141	/전송	02)798-0119	/	sztg78@seoul.go.kr	/	대시민공개