문서번호	조경과-887
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	조윤래	이원영		01/21 오해영
협 조

2014년 가로정원 시범조성 추진결과 보고

2015.1.

푸 른 도 시 국

(조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 ■
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 가로정원 시범조성 사업 추진결과 보고

단순 통행위주의 가로를 꽃과 나무, 쉼터가 어우러진 정원 같은 아름다운 길로 조성하고자 추진한 ‘2014년 가로정원 시범조성 사업’의 결과를 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 삼일대로 등 4개소

○ 사업기간 : 2014. 2. ~ 12.

○ 사업내용 : 가로정원 조성(보행지장물 녹화, 화목류 식재, 쉼터조성 등)

○ 사업예산 : 금1,180백만원(시설비)

□ 2014년 사업 추진내용

	중점추진사항
- 안전하고 쾌적한 걷고 싶은 보행 환경 조성 - 심미적 위안을 주는 아름다운 가로 조성 - 편안하게 쉴 수 있는 휴식공간 조성 - 만남과 소통이 있는 사회적 공간 조성

○ 추진현황(완료 2개소, 이월 2개소)

구 분	연 장 (㎞)	조성면적 (㎡)	식 재
			수 목(주)				초 화 (본)
			계	교목	관목	덩굴
2014년	2.3	3,103	27,321	93	22,024	984	38,811

※ 휴게시설 : 의자 5종 43조, 평상 2조, 테이블 4조

- 완료사업 구간 : 중구 삼일대로(서울고용노동청~을지로2가 교차로), 강남 테헤란로(역삼역~선릉역)

- 이월사업 구간 : 종로 삼일대로(안국역~운현초교), 구로 경인로(경인로65길~구로역사거리)

○ 잘된 점

- 공공조경가 그룹의 설계, 시공 단계마다 참여 내실과 다양한 형태의 가로정원 조성

- 수종의 다양화로 사계절 꽃을 볼 수 있는 초화류 식재

- 가로 화단에 빗물유입이 가능토록 조성

- 나무돌보미 협약 체결(테헤란로 르네상스호텔, 한국고등교육재단, 삼정건업, 어반벤처빌딩)

○ 미흡한 점

- 삼일대로(종로구), 경인로(구로구)2개소 2015년 이월사업 추진

- 삼일대로(종로구) 시공에 설계자의 참여 미흡

○ 개선할 점

- 가로정원 사업추진 기간내 완료

- 시공에 설계자의 의도가 반영될 수 있도록 시공단계별 참여 유도

□ 2014년 예산집행 내역

(단위 : 천원)

과목	예산현액	지 출 액	지출잔액	집 행 율	비 고
합 계	1,180,000	704,334	360,392	60%
시설비	1,180,000	704,334	360,392	60%	공개공지 연계 가로정원 조성비 포함

※ 지출잔액 360,392천원 중 303,922천원 사고이월예정

※ 공개공지 연계 가로정원 조성사업 추진결과는 별도 보고

□ 2015년 가로정원 조성사업 중점 추진사항

○ 안전하고 쾌적한 걷고 싶은 보행 환경 조성

○ 심미적 위안을 주는 아름다운 가로 조성

○ 식생의 다양화와 편안하게 쉴 수 있는 휴식공간 조성

○ 만남과 소통이 있는 사회적 공간 조성

○ 빗물을 유입할 수 있도록 조성

○ 설계, 시공, 사후관리 과정에 인접 건물주 입양 추진

첨부  1. 2014년 가로정원 시범조성 사업 추진결과 1부.

2. 조성사례 사진 1부.  끝.