문서번호	전산정보과-734
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이순희		홍동섭	01/27 이성규
협조	주무관		백영희
	주무관		김봉애

계량기 교체 사유 신설에 따른

Arisu인포시스템 기능 일부 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

요금관리부

[전산정보과]

계량기 교체 사유 신설에 따른

Arisu인포시스템 기능 일부 개선계획

Arisu인포시스템에서 관리하고 있는 계량기관련 정보 중 계량기 교체사유코드 신설에 따른 Arisu인포시스템 및 PDA프로그램을 개선하고자 함.

Ⅰ
		개선 배경 및 운영현황

❐	고품질계량기 교체 및 디지털계량기 교체에 따른 교체사유 항목을
	추가하여 교체사유별로 정확한 통계관리 필요

※ 「계량기 교체사유 입력 항목 추가 검토 보고」 (계측관리과-427, 2014.1.23)

❐	계량기교체 코드별 운영 현황 (총 1,790,042건)

교체코드	교체사유	건 수	교체코드	교체사유	건 수
01	회전멈춤	37,732	14	볼트핀 미설치	823
02	회전불량	26,303	15	지침비정상	5,326
03	물방울맺힘	432	16	구경축소	1,822
04	유리파손	241	17	구경확대	16,416
05	동파	73,276	18	열손상	765
06	문자불명	345	19	망실	1,065
07	판독불가	106	20	민원검정	2,696
08	몸통파손	305	21	직권검정	234
09	역회전	118	22	몸통누수	8,582
10	계량기조작	44	23	역설치	2,245
11	만기	1,599,345	24	구경수정	5
12	검정	526	25	별침불량	19
13	개량	132	99	기타	11,139

Ⅱ
		개선 내용

❐	Arisu인포시스템 기능 개선 내용

❍ 계량기 교체 사유코드 신설(총 3종)

교체코드	교체 사유	정 의
27	고품질(전자기)교체	기존 대형기계식(축류익차형)계량기를 수도계량기 고장율개선 및 검침환경 개선 등을 위해 고품질(전자기식)계량기로 교체한 경우
28	고품질(초음파)교체	기존 대형기계식(축류익차형)계량기를 수도계량기 고장율개선 및 검침환경 개선 등을 위해 고품질(초음파)계량기로 교체한 경우
29	디지털 교체	기존 소형 접선류익차형 계량기를 디지털식 수도계량기로 교체한 경우

❍ 검침관련 프로그램 개선

- 메뉴명 : ① [검침] ≫ [검침 및 사용량 관리] ≫ [검침 및 사용량 입력]

② [검침] ≫ [검침심사]           ≫ [검침심사]

- 개선 내용 : 당월납기의 사용기간 내에 교체사항이 있을 경우 교체사유별 사용량 계산을 위해 신설 코드에 대한 사용량 계산 프로그램 개선

※ 검침코드 중 계량기교체(51) 입력시 사용량을 자동으로 계산해줌

❐	PDA 프로그램 개선 내용

❍ Arisu인포시스템에서 생성된 계량기 교체 사유코드 PDA중계 서버 자료연계

❍ 당월납기의 사용기간 내에 교체사항이 있을 경우 교체사유별 사용량 계산을 위해 신설 코드에 대한 사용량 계산 프로그램 개선

※ 검침코드 중 계량기교체(51) 입력시 사용량을 자동으로 계산해줌

❍ 개선된 PDA프로그램을 검침용역 사용자 PDA에 다운로드

Ⅲ
		향후 일정

❐	반영일자 : ‘15. 2. 13(금)

❐	개발기간 : 약 1주 (‘15. 1. 26 ~ 2. 2)

❍ ‘15. 1. 26 ~ 2. 2 : 프로그램 개선

❍ ‘15. 2. 10 ~ 2. 12 : Arisu인포시스템 및 PDA 프로그램 테스트

※ PDA검침 주기에 맞춰 2월 검침(1.20 ~ 2.9) 이후에 테스트 및 반영

❐	시행 안내 (계측관리과) : ‘15. 2. 10(화)