문서번호	시설과-788
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
협 조
	공원운영과장
	녹지관리과장
	공원여가과장

『2015년 해빙기 및 풍수해대비』

공원내 안전대책 및 취약시설물 점검계획

2015. 02

중부공원녹지사업소

( 시 설 과　）

『2015년 해빙기 및 풍수해대비』

공원내 안전대책 및 취약시설물 점검계획

2015년 해빙기 및 우기철 풍수해를 대비하여 남산 및 산하공원내

취약시설물 안전점검을 실시하고 우기전까지 정비하여 안전사고 및

재해를 사전에 예방하고자 함

1		추 진 근 거

2015년 국가안전진단 연계 해빙기 안전관리대책 추진계획 통보

(건설안전과-1209.15.01.28)

2015년 공원해빙기 안전관리대책 통보

(공원녹지정책과-1645.15.01.30)

※ 북서울꿈의숲 안전점검은 자체적으로 계획수립 시행

2		점검기간

점검기간 : 2015.02.09 ~ 2015.03.10.(30일간)

정비기간 : 2015.03.01 ~ 2015.03.30.(30일간)

자체 보수정비가 가능한 것은 시설보수반 등을 활용하여 보수정비

3		점검대상

공원내 절개지, 낙석우려지, 산사태 우려지역

공원내 배수시설, 석축 및 옹벽 등

전기, 기계시설관련 공원등, 부점등, 분전반등

화장실, 대기실등 건축물 관리상태

공사현장 및 주면사면관리 상태

기타 공원시설물 점검(체육시설포함)

4		점검방법

시설물 점검조를 편성하여 분야별 점검(토목,건축,녹지,전기)

위험요소확인, 보수, 보강등 필요시 전문기관에 안전진단 의뢰

진행중인 공사장은 업무담당 및 감독수행자 등 합동점검

5		분야별 점검사항

시설과

공원내 배수로, 축대, 옹벽, 절개지등 붕괴우려 여부

낙석방지책등의 안전시설 설치 및 유지관리 상태

공원내 전기,기계시설물 점검

- 공원등 파손 및 부점등, 분전반 및 노출배선 이상유무

- 외부배관 상태 및 저류시설의 작동설비 이상유무

- 기타 각종 기전시설의 이상유무

산마루측구, U형측구, 집수정등 배수시설관리 상태

공원 급경사지, 비탈면, 공사현장 사면관리 상태

녹지관리과

공원내 급경사지 등 계곡내 고사목, 폐수목 존치여부

공원내 배수로, 집수정 주변에 고사목, 폐수목 등 존치여부

- 석축, 옹벽구조물내 수목뿌리 등 돌출 여부

- 수목 뿌리의 구조체 저촉에 따른 시설물 변형여부등

공원운영과

공원내 화장실, 대기실등 건축물 파손 상태

- 건축물의 균열, 지반침하 및 지붕누수등

- 창호, 간판 등 탈락위험 점검

공원내 안내간판, 유희시설, 체육시설 등 상태

- 놀이, 체육시설 균열, 훼손 및 기초콘크리트 돌출여부

- 시설물 도색부식 등 탈색, 요철등 여부

- 기타 시설물 위험요인등 점검

소공원내 배수로, 축대, 옹벽 등 시설

대기실, 건축물내 소방, 방재시설 배치여부등

6		점검결과 조치

자체 보수정비가 가능한 것은 시설보수반 등을 활용하여 보수정비

긴급 및 응급복구 정비시행

자체 보수정비가 곤란한 것은 자체예산을 활용하여 기능한 우기철

이전에 보수정비 실시 (215년 신규사업 및 단가계약과 연계시행)

일제 정비가 필요한 지역과 많은 예산을 필요로 하는 지역은 별도

정비계획을 수립 시행

7		행정사항

2015.03.31일까지 시설물 안전점검 및 조치결과 보고

긴급보수가 가능한 대상은 시설보수반에서 수시정비, 보수시행

붙임 : 분야별 안전점검표  1부.  끝.