문서번호	수도자재관리센터-2015
보존기간	년
결재일자	2015.2.10.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관	행정관리팀장	소장
김범선	정희순	02/10 성시영
협 조
	공사자재관리팀장		최정화
	계량기관리팀장		송영무

2015년 해빙기 대비

상수도 시설물 안전관리 계획

2015. 2

수도자재관리센터

2015년 해빙기 대비

상수도 시설물 안전관리 계획

해빙기 동결과 해빙 등으로 인하여 상수도시설물의 안전사고 발생이 우려되는 바, 이를 사전에 예방하고자 안전관리 계획을 수립하여 시설물 보호와 인명 및 재산피해를 최소화 하고자 함.

Ⅰ		해빙기 안전관리 추진 방향

근 거

○ 건설안전과-1209(2015.01.28.), 시설과-826(2015.02.05.)호와 의거

『2015년 해빙기 안전점검 추진계획』수립·시행.

목 표

○ 상수도 시설물 보호와 재산피해 최소화

2015년 해빙기 기상전망(‘15.2월~’15.3월)

○ (기온) 평년(-3~5℃)보다 다소 높겠으며 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온 변화폭이 크겠음.

○ (강수량) 평년(18~61mm)과 비슷하겠으며, 기압골의 영향을 주기적으로 받겠음.

안전관리 추진 방향

○ 해빙기 대비 상수도 시설물 및 자재적치장 안전관리 관련 업무 추진.

○ 해빙기 안전점검반 구성 운영.

○ 해빙기 대비 안전점검 실시 및 예방조치 시행.

Ⅱ		해빙기 대비 안전관리 사전조치 사항

○ 해빙기 대비 안전점검반 구성·운영 및 상황관리.

■ 안전점검반 구성(총 6명)

- 본관건물 및 외곽시설물 : 행정관리팀장(정희순), 청사담당(김범선).

- 자재적치장 및 공사자재창고 : 공사자재관리팀장(최정화), 소형창고(윤승옥).

- 계량기창고 및 폐계량기적치장 : 계량기관리팀장(송영무), 계량기창고(김정선).

■ 상황관리체계 구성.

- 붙임 1 참조(비상연락망)

○ 해빙기 인명 및 재산피해 위험시설 일제 조사.

- 1차 점검기간 : 2015. 02. 10 ~ 02. 23.(14일간)

- 2차 점검기간 : 2015. 03. 17. ~ 03. 23.(7일간)

○ 인명피해 위험시설 특별관리.

○ 해빙기 안전관리 교육 실시(2월중)-전직원대상.

Ⅲ		해빙기 대비 안전점검 세부추진 계획

안전점검 사항

○ 해빙기 지반침하 등으로 붕괴 시 인명피해가 우려되는 위험시설물.

- 축대·옹벽(본관건물 외곽 축대 등)

○ 지반의 침하, 균열, 붕괴 우려시설물 집중 점검.(외부 담장)

○ 적치장 적치 자재 등 붕괴사고 위험 점검.

○ 창고내 자재 및 부품 적치 상태 점검.

○ 옥상 및 천장 시설물 추락 가능물 사전 점검.

○ 폭설로 인한 붕괴 위험시설물 및 자재적치 상태 점검.

점검결과 조치

○ 경미한 안전 위해요소는 현장에서 즉시 조치.

○ 장기적이고 예산투입이 필요한 위해요소는 내부 처리계획을 수립 시행.

○ 점검결과 보고서 작성(각 팀별 작성)

- 1차 점검 결과 제출 : 2015. 02. 28.

- 2차 점검 결과 제출 : 2015. 03. 31.

▷자체 점검표에 의한 점검결과 보고.(붙임 2 참조)

Ⅴ		기 타

○ 신속한 상황보고체계 유지.

중대한 위험요소 발견시 평일은 청사담당, 공휴일 및 국경일은 사령이 선조치 후 즉시 소장 및 상수도본부 시설안전부에 보고.

○ 상수도시설물 해빙기 안전사고 징후정보 상시 수집.

○ 위험시설 보완 조치하고 조치결과를 전․후 사진을 첨부하여 본부 담당 부서(시설안전부 시설과)에 제출-행정관리팀 청사담당.

붙 임 : 1. 비상연락망도 1부.

2. 분야별 해빙기 안전점검표 1부. 끝.