	2013. 02. 08(금) 석간용
	이 보도자료는 2013년 2월 8일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
보도자료
담당부서 :		도로안전실 도로관리과			도로관리과장	이광석	2133-8150 010-9012-9648
					도로안전시설팀	장상규	2133-8175 010-5703-7186
사진없음 ▣		사진있음 □		매수 : 3매	담 당 자	김영봉	2133-8183 010-8429-7199
서울시, 해빙기 대비 도로비탈면 354개소 안전점검 - 2.8부터 2.22까지 석축, 옹벽, 비탈면 등 354개소 도로 비탈면 안전점검 - 비탈면의 균열․침하․낙석, 시설물 변형․훼손여부, 배수시설 정비 등 집중점검 - 자치구, 도로사업소, 외부 사면전문가 등 200여명이 합동점검반 편성해 점검 - 신속한 응급보수로 위험요인 제거, 즉시 정비 어려운 지역은 우기 전까지 완료 - 시, 생활주변에서 위험요인 발견시 120다산콜․해당구청으로 신고 당부

□ 서울시는 해빙기 대비 인명피해 및 안전사고 예방을 위해 서울시내 354개소 도로비탈면에 대한 안전점검을 오는 2월 22일까지 실시한다고 밝혔다.

□ 이는 겨울철 동결되었던 지반이 해빙기 기온상승과 함께 융해되면서 인명피해 및 안전사고 위험에 대비한 것으로 2월 8일부터 시작해 자치구, 도로사업소, 외부 사면전문가 등 200여명이 모여 약 40개 합동점검반을 편성해 점검한다.

□ 중점 점검사항으로는 ▴급경사지의 절․성토부 인장균열 ▴침하 및 배부름 발생 여부 ▴지하수 용출수 및 낙석 발생 여부 ▴옹벽․석축의 파손 및 손괴 ▴균열 발생 여부 ▴낙석방지책 및 방지망 훼손 여부 ▴배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적) 여부 등 기타 안전사고 위험요인 등을 집중점검 한다.

○ 시는 이번 점검을 위해 외부 사면전문가를 강사로 초빙해 유관부서 및 각 자치구, 도로사업소의 도로비탈면 관리자(팀장, 담당자) 73명을 대상으로 비탈면 관리자 전문교육을 서울시 인재개발원에서 2월 6일 실시했으며,

○ 교육내용으로는 ▴비탈면 유지관리방안 및 보수․보강공법 선정 사례 ▴비탈면 점검 시 중점 점검사항 체크리스트 등 안전점검 및 보수․보강에 대한 실질적인 현장 대응능력 향상을 위한 전문교육이다.

□ 점검결과 낙석 제거, 배수로 정비, 마대 쌓기 등 단순, 경미한 사항에 대해서는 신속한 응급보수를 통해 위험요인을 제거하고, 비탈면 안정화를 위해 보수․보강이 필요한 경우는 임시 안전조치 후 정비계획을 수립해 우기 전까지 완료할 계획이다.

□ 김병하 서울시 도시안전실장은 “안전사고 예방은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며, “시민들도 생활주변의 시설물을 관심 있게 살피고 위험요인 발견 시 120 다산콜센터 또는 해당구청에 신고해줄 것”을 당부했다.

※ 별첨 : 점검개요

□ 도로비탈면 점검개요

○ 점검기간 : ‘13. 2. 8 ~ 2. 22(15일간)

○ 점검대상

- 자동차전용도로 및 시․구도상 도로비탈면 354개소

- 그 밖에 재해예방을 위하여 안전점검이 필요한 인공 ․ 자연비탈면

○ 점검방법 : 유지관리기관(부서)별 자체 점검반 편성 후 점검 실시

(급경사지 전문가와 합동점검)

○ 중점 점검사항

- 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 낙석 발생 여부, 옹벽(석축)파손 및 균열 발생 여부

- 낙석방지책 ․ 방지망 훼손 여부

- 배수시설 파손 및 준설(퇴적) 여부

- 기타 안전사고 위험요인 등

○ 점검결과 조치사항

- 단순, 경미한사항은 신속한 응급보수 등 위험요인 제거

□ 낙석제거, 배수로 정비, 마대쌓기, 단순 보수 등

- 비탈면 안정화를 위한 보수 ․ 보강이 필요한 경우

□ 응급보수 및 정비계획 수립 후 우기 전까지 보수․보강 완료