문서번호	원무과-2555
결재일자	2015.2.17.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김창수	代김경종	김종환		02/17 나백주
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		박영숙
	서무팀장		한홍재

2015년 상반기 작업환경측정 결과보고

서울특별시 서북병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 상반기 작업환경측정 결과보고

유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 유해인자 노출부서에 대한 작업환경측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)

Ⅱ		측정개요

측정일시 : 2015. 1.28(수) 08:00 ～ 16:00

측정대상 및 측정항목

부 서		근로자수	측정항목	측정개소	비 고
진료부	수술실 (내시경실 포함)	3	포름알데히드	2	특별관리물질
	진단검사의학과 (무균실)	3	수산화나트륨	2
			메틸알코올	2
			이소프로필알콜	2
간호부	중앙공급실	1	산화에틸렌	1	특별관리물질

측정방법

❍ 개인시료포집(근로자가 호흡기 위치에 특정기기를 착용하고 측정)

❍ 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속측정

Ⅲ		측정결과

종합의견 [정해산업보건연구소(주)]

❍ 산화에틸렌, 포름알데히드, 수산화나트륨, 메틸알코올, 이소프로필알콜 등 유해인자 측정결과 노출기준 미만

유해인자별 세부 측정결과 : 작업환경측정 결과서 별첨

주요 문제점 및 개선권장

❍ 멸균소독실, 내시경실, 수술실내 별도의 국소배기장치 설치 권장

❍ 산화에틸렌 취급시 반드시 에어레이션과정을 필요

❍ 특별관리물질(산화에틸린, 포름알데히드) 사용시간 및 빈도 최소화

❍ 특별관리물질(산화에틸린, 포름알데히드) 취급일지 작성 필요

❍ 산화에틸렌 취급시 보안경, 보호장갑 착용

❍ 안전보건 표지판 부착 등      ※ 세부내용 : 별첨 참조

Ⅳ		향후 조치계획

‘15년 하반기 작업환경 측정 (‘15. 8월 예정, 측정주기 6개월)

작업실(멸균소독실, 내시경실, 수술실) 배기개선 : ‘16년 예산반영 검토

작업자 안전교육 실시 : 각 현장 선임주관 실시

❍ MSDS자료 및 작업환경측정결과 참고

특수건강검진 대상자 검진 실시 : 서무팀

붙 임  : 1. 2015년 상반기 작업환경 측정 결과서(서북병원) 1부

2. 특별관리물질(포름알데히드, EO가스) 취급시 주의사항 1부

3. 특별관리물질(포름알데히드, EO가스) 취급일지(양식) 1부