문서번호	물재생계획과-3114
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환기획관
배원영	최승각	최진석		03/10 김학진
협 조
	하수정보팀장		이승원
	하수정비팀장		심형보
	주무관		정소현
	주무관		홍광호

‘15년 빗물받이 확충 및 이설(악취)관련

자치구 회의결과 및 예산배정계획보고

2015. 3

도시안전본부

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

‘15년 빗물받이확충 및 이설(악취) 관련

자치구 회의결과 및 예산배정계획 보고

집중호우시 발생되는 저지대로의 빗물집중 사전차단을 위한 빗물받이 확충과 하수냄새가 나는 횡단보도 및 버스정류장에 설치된 빗물받이 이설을 위한 자치구 담당 회의 결과 및 예산배정계획 보고임

Ⅰ		회의개요

□ 일  시 : 2015. 3. 6(금) 14:00 ~

□ 장  소 : 서소문별관 1동 8층 회의실

□ 참  석 : 하수관리팀장, 하수정비팀장, 25개구청 빗물받이 담당 등

□ 내    용 : 빗물받이 설치 및 이설대상 위치 적정성 및 15년 빗물유입시설 예산(3,100백만원) 배정안 검토

Ⅱ		검토내용

□ 빗물받이 확충 시설

○ 34개 침수취약지역 및 집중호우시 상습침수지역

○ 빗물받이 이설시 악취방지와 침수방지 효과를 동시에 보는 지역

○ 빗물받이가 없어 우기시 노면수배제 불량지역, 경사가 급한 개소 등

○ 횡단보도, 버스정류장 등은 다수 시민이 머무르는 지역은 제외

○ ‘14년 자치구 하수실태 평가 우수 자치구(성동,금천,마포)는 인센티브 금액 배정

○ 빗물받이 1개소당(m당) 설치비 1,000천원 ~1,500천원 기준 적용

□ 빗물받이 이설(악취)

○ 횡단보도, 버스정류장, 지하철 입구에 설치된 빗물받이 중 하수악취 발생으로 인하여 악취 체감도가 높은 빗물받이

- 효과가 낮을 것으로 판단되는 근거리 이설(3m 이내)은 제외

□ 자치구 의견

○ 도로측구 불량 및 빗물받이 준설 미이행으로 인한 노면수 배수 불량지역은 예산배정 제외 요청

Ⅲ		사업추진시 유의사항

□ 빗물받이 설치

○ 악취민원발생 다수 지역 및 해충발생으로 위생안전에 위해를 줄 우려가 있는 지역외에는 빗물받이 설치시 이토실 15cm이상 설치

【이토실 설치 시】	【이토실 미설치 시】 악취민원 다수 발생 지역 등

○ 경사지에 횡방향 빗물유입시설 확충으로 빗물집중 사전차단

- 빗물유수 방향과 일치하는 빗물받이 설치하여 유입량 증대

- 상류지역 빗물유입시설 부족시 빗물받이 확충 설치

경사지 빗물받이 덮개 구조개선	상류에 빗물유입시설 확충
【 유수방향과 창살방향 평행 】

□ 측면통수형 빗물받이 설치

○ 저지대 우수집중지역 위주의 설치 및 쓰레기 유입방지시설 병행 설치 요망

시범설치 측면통수형 빗물받이	빗물받이형 경계석-사각	덮개에 쓰레기 유입방지시설 설치
		유입방지바 상세

※ 평시에 쓰레기 유입이 방지되도록 현장여건에 맞는 시공요망

□ 연속형 빗물받이 설치

○ 도심지 주변시설 가로환경과 어울리도록 시공

○ 차량통행시 파손되지 않는 구조로 시공, 소음발생 저감제품 사용 요망

□ 빗물받이 이설 설치(악취방지)

○ 이설장소에 대해 우수유입 불량, 주변 빗물받이 간격을 고려하여 설치

	횡단보도 내 빗물받이
	횡단보도와 이격 설치

Ⅳ		‘15년 추진계획 및 예산배정 계획

□ ‘15년 사업개요

○ 사업대상 : 25개 자치구  빗물받이 확충 : 1,055개소 , 이설(악취) : 1,217개소

○ 소요예산 : 3,100백만원

○ 사업기간 : ‘15. 3월 ~ ’15. 6월(우기전 완료)

□ 자치구 신청현황 및 예산배정 계획

○ 빗물받이 확충 및 이설사업

<단위 : 백만원>

연번	자치구	자치구 신청		예산배정계획
		확충	이설	확충	이설	확충		이설	합계
		개소	개소	개소	개소	포상금	금액	금액
계		5,126	1,589	1,055	1,217	350	1,521	1,229	3,100
1	종로구	95	70	50	41		75	41	116
2	중구	50	25	50	23		75	35	110
3	용산구	57	66	50	38		75	38	113
4	성동구	150	70	45	62	200	60	62	322
5	광진구	142	70	50	60		75	60	135
6	동대문구	274	40	30	25		45	25	70
7	중랑구	250	50	50	34		75	34	109
8	성북구	-		-			-		-
9	강북구	77	70	60	41		90	41	131
10	도봉구	66	70	45	59		60	59	119
11	노원구	116	70	45	50		60	50	110
12	은평구	130	70	40	70		50	70	120
13	서대문구	50	114	40	67		50	67	117
14	마포구	150	41	40		50	50		100
15	양천구	175	38	60	21		90	21	111
16	강서구	165	28	50	28		75	28	103
17	구로구	130	70	50	70		75	70	145
18	금천구	222	135	30	135	100	45	135	280
19	영등포구	-	60	-	56		-	56	56
20	동작구	400	82	50	70		75	70	145
21	관악구	129	70	50	55		75	55	130
22	서초구	1,701	70	30	18		46	18	64
23	강남구	234	70	40	68		50	68	118
24	송파구	255	70	50	70		75	70	145
25	강동구	108	70	50	56		75	56	131

□ 세부 추진계획

○ ‘15. 3월          예산배정, 공사발주 및 착공

○ ‘15. 3월 ~ 6월  빗물받이 확충 및 이설 사업 시행

○ ‘15. 6월          사업완료(우기전 6.30)

□ 행정사항

○ 빗물받이 추진사항 주간보고 (매주 금요일)

○ 우기전(6.30) 사업완료, 공정관리 철저 지시

붙   임 : 1. 회의사진 1부.

2. 회의 참석자 명부 1부.

3. 사업대상지 현황 사진 1부. 끝.